BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Servizio

## Commutazione notte

Questa funzione attiva la modalità di commutazione notte per l'intero sistema. La modalità di commutazione notte prevede l'inoltro di tutte le chiamate esterne ad una posizione di risposta notturna, ad esempio ad una segreteria telefonica.

Notte

Premere per attivare (preprogrammato).

La luce si accende. Commutazione notte attiva.

Notte

Premere di nuovo per disattivare (preprogrammato).

La luce si spegne. La commutazione notte è passiva.

© Ericsson Enterprise 2004