BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Przenoszenie wywołań

## Zmiana numeru przekierowania dla innego numeru wewnętrznego

Operator może zmieniać, włączać lub wyłączać numer docelowy przekierowania dla innego numeru wewnętrznego, na przykład wtedy, gdy ktoś jest chory i chce, aby połączenia z jego numerem były odbierane przez inną osobę. Można ustawiać przekierowania wewnętrzne i zewnętrzne.

Uwaga:

Funkcja nie zadziała dla zamkniętej linii abonenckiej.

#### Zmiana i włączanie przekierowania wewnętrznego

Zmiana i włączanie zaprogramowanego przekierowania wewnętrznego.

Wybierz kolejno.

Wybierz numer wewnętrzny i naciśnij przycisk.

Wprowadź nowy numer, na który mają być przekierowywane połączenia.

Naciśnij, aby włączyć indywidualne przekierowanie.

Sygnał potwierdzenia.

Kasowanie

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

Uwaga:

Funkcji indywidualnego przekierowania na numer wewnętrzny nie można włączyć, jeśli włączona jest już funkcja indywidualnego przekierowania na numer zewnętrzny.

#### Anulowanie przekierowania na numer wewnętrzny

Wybierz kolejno.

Wybierz numer wewnętrzny i naciśnij przycisk.

Zaprogramowane przekierowanie wewnętrzne jest wyłączone.

Kasowanie

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

#### Programowanie i włączanie przekierowania na nowy numer zewnętrzny

Aby ustawić indywidualne przekierowanie na nowy numer zewnętrzny:

Wybierz kolejno.

Wybierz numer wewnętrzny i naciśnij przycisk.

Wybierz cyfry dostępu do linii zewnętrznej i nowy numer zewnętrzny przekierowania.

Maksymalnie 24 cyfry.

Uwaga:

Jeśli sieć publiczna wymaga oczekiwania na drugi sygnał zgłoszenia centrali, należy nacisnąć przycisk .

Naciśnij, aby włączyć indywidualne przekierowanie.

Sygnał potwierdzenia.

Kasowanie

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

Uwaga:

Wybierz używany numer wewnętrzny i sprawdź, czy przekierowanie na numer zewnętrzny jest ustawione prawidłowo. Można się w ten sposób upewnić, że zaprogramowany został właściwy numer i że połączenia nie będą przez pomyłkę kierowane do innej osoby.

#### Anulowanie przekierowania na numer zewnętrzny

Wybierz kolejno.

Wybierz numer wewnętrzny i naciśnij przycisk.

Zaprogramowane przekierowanie zewnętrzne jest wyłączone.

Kasowanie

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

Uwaga:

Zaprogramowany numer przekierowania nie jest usuwany z pamięci, przekierowanie jest po prostu wyłączane.

#### Ponowne włączanie przekierowania na numer zewnętrzny

Włączanie zaprogramowanego przekierowania zewnętrznego.

Wybierz kolejno.

Wybierz numer wewnętrzny i naciśnij przycisk.

Kasowanie

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

© Ericsson Enterprise 2004