BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Opis

## Dialog 3214

1 Wyświetlacz

5x40 znaków. Patrz sekcja Informacje na wyświetlaczu.

2 Przyciski funkcji menu

Dostępne funkcje zależą od stanu linii i są wyświetlane w ostatnim wierszu wyświetlacza. Gdy pojawi się polecenie (patrz wyświetlacz), należy nacisnąć odpowiedni przycisk, aby uaktywnić wymaganą funkcję.

3 2 F

Przycisk dostępu do podrzędnych funkcji przycisków (nazwa funkcji podrzędnej znajduje się w drugim wierszu opisu przycisku).

4 Wiadomość

Wysyłanie i odbieranie wiadomości. Patrz sekcja Wiadomości.

5 Informacje

Wprowadzanie informacji. Patrz sekcja Informacja o nieobecności.

6 Dwufunkcyjne przyciski programowalne (A–C)

Zapisywanie numerów, programowanie funkcji.

7 Dwufunkcyjny przycisk programowalny (B)/przycisk zestawu nagłownego

a. |  | Zapisywanie numerów i programowanie funkcji.

b. |  | Z funkcji zestawu nagłownego można korzystać dopiero po zainstalowaniu modułu urządzeń opcjonalnych (DBY 410 02). Przycisk zestawu nagłownego programuje administrator systemu. Patrz sekcja Akcesoria.

8 Lewy przycisk kasowania/prawy przycisk kasowania

Rozłączanie połączenia z numerem widocznym po lewej lub po prawej stronie wyświetlacza. Patrz sekcja Połączenia przychodzące.

9 Rozmowa — strona lewa i prawa

Wybór połączenia głosowego z rozmówcą, którego nazwa jest widoczna po lewej lub po prawej stronie wyświetlacza. Służy także do ingerowania w rozmowę, gdy numer wewnętrzny jest zajęty. Patrz sekcje Połączenia przychodzące i Połączenia wychodzące.

10 Bez obsługi

Włączanie trybu bezobsługowego konsoli. Patrz sekcja Obsługa.

11 Monitor

Monitorowanie zawieszonego połączenia. Patrz sekcje Nadzór połączeń międzynarodowych i międzymiastowych i Indywidualne zawieszenie i monitorowanie.

12 Pętla 1/2/3

Zawieszanie lub kolejkowanie połączeń. Patrz sekcje Połączenia wychodzące i Podczas połączeń.

13 Powiadamianie

Rezerwowanie numeru wewnętrznego lub linii zewnętrznej, gdy dany numer lub linia są zajęte. Patrz sekcja Połączenia wychodzące.

14 Regulacja głośności

15 Wyłączanie mikrofonu

Wyłączanie i włączanie mikrofonu. Patrz sekcja Podczas połączeń.

16 Włączanie i wyłączanie głośnika

Włączanie lub wyłączanie głośnika. Patrz sekcja Podczas połączeń.

17 Odbieranie i łączenie, oraz potwierdzanie

a. |  | Odbieranie i łączenie rozmów. Patrz sekcje Połączenia przychodzące, Połączenia wychodzące, Informacje o kosztach połączeń, Funkcje grupowe i Inne użyteczne funkcje.

b. |  | Wprowadzanie i wybieranie informacji. Patrz sekcje Obsługa i Wiadomości.

18 Mikrofon

19 Panel przycisków dodatkowych (A–Q)

17 dwufunkcyjnych przycisków programowalnych na każdym panelu dodatkowych przycisków.
Można podłączyć cztery panele.

Uwaga:

Jeśli do telefonu ma być podłączony jeden lub dwa panele dodatkowych przycisków, można użyć modelu DBY 409 01. Jeśli jednak do telefonu mają być podłączone trzy lub cztery panele dodatkowych przycisków, muszą to być panele typu DBY 409 02.

20 Głośnik

21 Słuchawka z funkcją aparatu słuchowego

Uwaga:

Słuchawka może przyciągać niewielkie metalowe przedmioty.

© Ericsson Enterprise 2004