BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Połączenia wychodzące

## Automatyczne powtarzanie numeru

Jeśli po wybraniu numeru abonenta zewnętrznego w słuchawce słychać sygnał zajętości lub nikt nie odbiera, można tak zaprogramować system, aby numer był automatycznie wybierany tak długo, aż zostanie nawiązane połączenie.

Funkcja ta jest włączana za pomocą przycisków funkcyjnych, dlatego najpierw należy zaprogramować przycisk programowalny (jednemu przyciskowi można przypisać jeden numer jednocześnie). Funkcję automatycznego powtarzania numeru można włączyć dla pięciu numerów zewnętrznych jednocześnie.

#### Włączanie

Podczas połączenia:

Naciśnij, aby włączyć tę funkcję (przycisk zaprogramowany).

Lampka automatycznego powtarzania numeru będzie szybko migać, a po zapisaniu żądania i włączeniu funkcji będzie świecić. Sygnał potwierdzenia.

Odłóż słuchawkę.

Lub:

Kasowanie

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

Po zakończeniu bieżącego lub najbliższego nowego połączenia przez wywoływanego abonenta nastąpi automatyczne oddzwonienie z wybranego numeru. Na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje:

Podnieś słuchawkę, gdy nastąpi oddzwonienie.

(Można także nacisnąć przycisk odbierania/łączenia, aby odebrać połączenie w trybie z urządzeniem głośnomówiącym.)

Uwagi:

Jeśli za pomocą danego przycisku zostało już włączone żądanie i jest ono aktywne, nie można uaktywnić nowego żądania, dopóki bieżące żądanie nie zostanie anulowane.

Gdy lampka automatycznego powtarzania numeru szybko miga, oznacza to, że telefon jest zajęty i nie można odbierać ani realizować nowych połączeń.

Liczbę prób ponownego wybierania numeru i czas aktywności funkcji programuje administrator systemu.

#### Anulowanie

Naciśnij odpowiedni przycisk programowalny, aby anulować żądanie automatycznego powtarzania numeru (przycisk zaprogramowany).

Uwaga:

W zależności od konfiguracji systemu żądanie automatycznego powtarzania numeru może zostać anulowane automatycznie.

#### Pauza

Istnieje możliwość wstrzymania wszystkich pomyślnie uaktywnionych żądań przez zaprogramowanie oddzielnego przycisku pauzy.

Naciśnij, aby wstrzymać (przycisk zaprogramowany).

Żądania zostaną wstrzymane, a lampki przycisków automatycznego powtarzania numeru będą powoli migać.

Naciśnij, aby wznowić automatyczne powtarzanie numeru (przycisk zaprogramowany).

© Ericsson Enterprise 2004