BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Opis

## Informacje na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu pojawiają się kolejne instrukcje, które ułatwiają korzystanie z telefonu.

Wyświetlacz o regulowanym nachyleniu składa się z 5 wierszy; w każdym wierszu można wpisać 40 znaków. W poszczególnych polach wyświetlacza pojawiają się następujące informacje.

Gdy telefon jest w stanie spoczynku, w pierwszym (górnym) wierszu jest wyświetlana data, godzina, temperatura, nazwa i numer wewnętrzny. W drugim wierszu są wyświetlane informacje dotyczące kolejki. W dolnym wierszu są wyświetlane informacje na temat dostępnych funkcji przycisków menu.

Podczas połączenia wychodzącego w trzecim wierszu jest wyświetlany numer linii zewnętrznej oraz numer wybrany lub numer, z którym zostało nawiązane połączenie. W czwartym wierszu jest wyświetlany rodzaj połączenia.

Podczas połączenia z numerem wewnętrznym w trzecim wierszu jest wyświetlany numer wewnętrzny i informacja na temat stanu linii. W czwartym wierszu jest wyświetlane nazwisko osoby dzwoniącej, wywoływanej lub połączonej.

W przypadku połączenia z numerem, dla którego zostało włączone przekierowanie, w pierwszym i drugim wierszu zostanie wyświetlona nazwisko i numer wewnętrzny osoby, która była wywoływana, a w trzecim i czwartym wierszu informacje o numerze, do którego wywołanie zostało przekierowane.

Podczas połączenia przychodzącego z sieci publicznej w trzecim wierszu będzie wyświetlany numer linii zewnętrznej i stan linii. W czwartym wierszu będzie wyświetlany numer telefonu osoby dzwoniącej i informacja na temat rodzaju połączenia.

#### Informacje o stanie

Informacje o stanie połączeń przychodzących i wychodzących są czasami wyświetlane w postaci skrótów, a czasami w całości:

|  |  |  | Liczba wywołań oczekujących we wspólnej kolejce. |
|  |  |  | Oczekiwanie na rozgłaszanie radiowe. |
|  |  |  | Dzwonek powiadamiający o połączeniu. |
|  |  |  | Liczba połączeń oczekujących we kolejce indywidualnej. |
|  |  |  | Wiadomość głosowa jest aktywna. |
|  |  |  | Wiadomość tekstowa jest aktywna. |
|  |  |  | Pod wywoływanym numerem wewnętrznym zapisano informację tekstową lub głosową. |
|  |  |  | Ingerencja w połączenie (wejście na trzeciego). |
|  |  |  | Kolejne rozmowy. |
|  |  |  | Połączenie przez interkom. |
|  |  |  | Żądanie identyfikacji połączeń złośliwych zostało odrzucone. |
|  |  |  | Żądanie identyfikacji połączeń złośliwych zostało przyjęte. |
|  |  |  | Natłok w systemie. Połączenie z żądanym numerem nie jest możliwe. |
|  |  |  | Nie wybrano całego numeru. |
|  |  |  | Odbiornik rozgłaszania radiowego nie jest używany. |
|  |  |  | Numer nie jest przypisany. |
|  |  |  | Połączenie nie zostało jeszcze odebrane. |
|  |  |  | Rejestracja opłaty za połączenie. |
|  |  |  | Wywołanie powracające wcześniej odebranego połączenia. |
|  |  |  | Połączenie zostało przekierowane. |
|  |  |  | Przychodzące połączenie zewnętrzne zostało przekierowane do operatora. |
|  |  |  | Połączenie głosowe. |
|  |  |  | Przekierowane wywołanie. |
|  |  |  | Numer z nałożonymi ograniczeniami; nie można obsłużyć połączenia. |
|  |  |  | Numer wewnętrzny jest zajęty (wyświetlane są informacje o stanie kolejki). |
|  |  |  | Zapytanie. |
|  |  |  | Linia 1 wybranego numeru wewnętrznego jest wolna. |
|  |  |  | Linia 1 wybranego numeru wewnętrznego jest zajęta, ale linia 2 jest wolna. |
|  |  |  | Zamówione rozgłaszanie zostało wykonane. |
|  |  |  | Numer lub funkcja są zablokowane. |
|  |  |  | Informacja o temperaturze w miejscu zainstalowania czujnika i jej tendencji (spadkowa lub wzrostowa), jeśli do centrali podłączony jest czujnik temperatury. |

© Ericsson Enterprise 2004