BusinessPhone – Dialog 4224 Operator
Настройка

## Коды функций и требующиеся данные

Название программы | Название функции | Код функции | Связанный номер | Вариант сигнала вызова
| Набор по имени | 10 | Номер внутренней линии | —
| Постановка в очередь | 11 | 4 | —
| Автоматический обратный вызов | 11 | 5 | —
| Ответ с другого аппарата | 11 | 6 | —
| Пейджинг | 11 | 7 | —
| Вмешательство | 11 | 8 | —
| Внешняя линия | 12 | Списочный номер линии | 0–4
| Надзор/Помощь по телефону | 13 | Номер внутренней линии | 0–4
| Интерком | 14 | Номер внутренней линии | 0–4
| Свободен для доступа по второй линии | 26 | — | —
| Конференц-связь | 27 | — | —
| Автоматический ответ | 28 | — | —
| Внешняя голосовая почта | 34 | — | —
| Удержание вызова | 35 | — | —
| Передача вызова | 36 | — | —
| Сохранение/Повторный набор | 37 | — | —
| Чтение информации | 38 | — | —
| Запрет отображения номера | 40 | — | —
| Автодозвон | 46 | — | —
| Пауза в автодозвоне | 47 | — | —

Примечание:

Доступность функций зависит от конфигурации системы; если вам требуются другие функции, обратитесь к администратору системы. Функции, описанные выше, являются функциями по умолчанию.

Вариант сигнала вызова:
0 = Нет сигнала.
1 = Сигнал.
2 = Отсроченный сигнал (через 10 секунд).
3 = Один сигнал (приглушенный).
4 = Один отсроченный сигнал (через 10 секунд. Приглушенный).

© Ericsson Enterprise 2005