BusinessPhone – Dialog 4224 Operator
Исходящие вызовы

## Индивидуальные сокращенные номера

Вы можете сохранить внешние номера, которые вы используете наиболее часто, во втором регистре программируемых клавиш. Этой процедурой можно также воспользоваться, если вам нужно запрограммировать функцию, включаемую/выключаемую при помощи набора кода.

2-ая

Нажмите.

Михаил М

Нажмите, чтобы произвести вызов или активировать набираемый код (запрограммировано заранее).

#### Программирование индивидуального сокращенного номера

Как запрограммировать внешние номера или набираемые коды на клавиши A–С на телефоне и на клавиши панелей.

Нажмите (см. дисплей).

Нажмите (см. дисплей).

Нажмите программируемую клавишу.

Наберите код внешнего вызова и внешний номер.

Код внешнего вызова зависит от конфигурации системы. Номер может содержать до 24 цифр.

Примечание:

Если ваша общая сеть требует ожидания второго тона КПВ, нажмите «2-ая 2».

Или:

Наберите код (2 цифры).

Нажмите, чтобы сохранить номер или код (см. дисплей).

Отбой

Нажмите для завершения программирования.

Примечание:

Клавиши двойного назначения позволяют сочетать на одной клавише индивидуальные сокращенные номера и другие функции, например набор по имени. Чтобы написать имена рядом с клавишами, нужно снять прозрачную крышку. Напишите имя, соответствующее индивидуальному сокращенному номеру, в поле под линией, чтобы было понятно, что это – вторая функция.

© Ericsson Enterprise 2005