BusinessPhone – Dialog 4224 Operator
Настройка

## Программирование функции

Как запрограммировать функцию на программируемую клавишу.

Примечание:

Некоторые функции можно также запрограммировать как индивидуальные сокращенные номера, см. раздел Сокращенные номера.

Нажмите (см. дисплей).

Нажмите (см. дисплей).

Нажмите нужную программируемую клавишу.

Нажмите (см. дисплей).

Выберите код функции (см. дисплей).

См. раздел Коды функций и требующиеся данные.

Нажмите (см. дисплей).

Наберите соответствующий номер.

См. раздел Коды функций и требующиеся данные.

Нажмите (см. дисплей).

Продолжайте, как описано в разделе «Вариант сигнала вызова».

Или:

Отбой

Нажмите для завершения программирования.

Функциональная клавиша станет активной примерно через 10 секунд.

#### Вариант сигнала вызова

Выберите вариант сигнала вызова (0–4).

См. раздел Коды функций и требующиеся данные.

Нажмите (см. дисплей).

Отбой

Нажмите для завершения программирования.

Функциональная клавиша станет активной примерно через 10 секунд.

Пример:

Вы хотите контролировать абонента 234 с помощью программируемой клавиши с одним отсроченным сигналом вызова. Доступные коды функций см. в разделе Коды функций и требующиеся данные.

Нажмите (см. дисплей).

Нажмите (см. дисплей).

Нажмите нужную программируемую клавишу.

На дисплее будет отображена запрограммированная функция.

Нажмите (см. дисплей).

Нажимайте, пока на дисплее не появится функция Контроль (см. дисплей).

Примечание:

Вы можете также нажимать клавишу .

Нажмите (см. дисплей).

Наберите номер внутренней линии.

Нажмите (см. дисплей).

Введите вариант сигнала вызова.

Нажмите (см. дисплей).

Отбой

Нажмите для завершения программирования.

© Ericsson Enterprise 2005