BusinessPhone – Dialog 4224 Operator
Настройка

## Персональные настройки

Настройка консоли в соответствии с вашими предпочтениями.

Нажмите (см. дисплей).

Нажмите (см. дисплей).

Выберите параметр, который вы хотите изменить.

(режим ответа, перевода вызова или сигнализации).

#### Режим ответа

Вы можете выбрать один из трех режимов ответа.

1. |  | Ручной, поднятием трубки (по умолчанию).

2. |  | Ручной, нажатием клавиши ответа.

3. |  | Автоматический. (Автоматическое соединение без нажатия клавиши).

Примечание:

Если вы поставили вызов на контроль или на клавишу циклического повтора при включенном режиме 3, будет временно включен режим 2 (чтобы дать пользователю возможность принять входящие вызовы из очереди оператора или вернуться к вызову, удержанному на клавишах контроля/циклического повтора).

Нажмите (см. дисплей).

Нажмите (см. дисплей).

Нажмите для подтверждения настройки (см. дисплей).

Отбой

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

#### Режим перевода вызова

Вы можете выбрать один из трех режимов перевода вызова:

1. |  | Ручной, с помощью трубки (по умолчанию).

2. |  | Ручной, нажатием клавиши перевода вызова.

3. |  | Автоматический. (Автоматический перевод вызова без нажатия клавиши).

Нажмите (см. дисплей).

Нажмите, чтобы выбрать режим перевода вызова (см. дисплей).

Нажмите для подтверждения настройки (см. дисплей).

Отбой

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

#### Режим сигнализации

Вы можете выбрать один из двух режимов сигнализации:

1. |  | Непрерывный (по умолчанию).

2. |  | Импульсный.

Нажмите (см. дисплей).

Нажмите для выбора режима сигнализации (см. дисплей).

Нажмите для подтверждения настройки (см. дисплей).

Отбой

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

© Ericsson Enterprise 2005