# 使用的 SUM 网络端口

##

SUM 要求某些网络端口可用。如果您锁定网络端口，请确保打开了网络端口表中列出的端口，以使 SUM 在连接到远程节点服务器和主机时正常工作。如果无法解锁这些网络端口，您必须在本地运行 SUM，并通过 Web 界面（如 OA、iLO 和 VC 模块）更新基于网络的主机。
注意：

可以使用 `open_firewall` 参数，以使 SUM 自动在本地主机和任何远程服务器上打开所需的防火墙端口。

大多数节点类型的更新要求在运行 SUM 的服务器和节点之间进行双向网络通信。运行 SUM 的服务器创建一个本地 HTTP 服务器，用于为节点提供固件二进制文件和传送节点状态。在更新过程中，远程节点发出 HTTP 请求并将状态更新发送到运行 SUM 的服务器。如果出现路由问题，或者防火墙阻止从远程节点到运行 SUM 的系统的通信，则可能会阻止固件更新以及阻止和（或）延迟状态更新。

在创建到某个可用端口的初始通信绑定后，SUM 通信可以移到一个专用的高编号端口号（大于 1024）。这会释放初始端口以处理新请求。

运行 SUM 的系统 | 目标节点类型 | 清点阶段 | 部署阶段
--- | --- | --- | ---
|  | 到目标 | 从目标（SUM 7.3.0 和更高版本） | 到目标 | 从目标（SUM 7.3.0 和更高版本）
Windows | Windows | 445、135、137、138、139 | 无 | 445、135、137、138、139 | 无
Windows 或 Linux | Linux | 22 | 无 | 22 | 无
Windows 或 Linux | VMware：仅在 Gen9 和前几代服务器上 | 443、5989 | 63001 | 443、5989 | 63001
Windows 或 Linux | OA | 22、(80)、443 | 无 | 22、(80)、443 | 无
Windows 或 Linux | Superdome X | 22、(80)、443 | 无 | 22、(80)、443 | 63001、63002
Windows 或 Linux | iLO、VC、FC 交换机、SAS 交换机 | 22、(80)、443 | 无 | 22、(80)、443 | 63001
Windows 或 Linux | Superdome Flex | 443 | 无 | 443 | 63002

SUM 使用端口 63002 在 Windows 和 Linux 系统上的 `sum_binary` 和 `sum_service` 应用程序之间进行通信。如果两个列中均列出了端口，SUM 将进行双向通信。

注意：

- Windows 到 Windows 的通信使用 WMI、标准 DCOM-In 端口 135 以及 Async-in 和 WMI-in。
- 要使用 iLO 存储库，iLO 必须用作“目标节点类型”。

如果发生防火墙冲突，请使用 `/port` 和 `/ssl_port` 参数将端口 63001 和 63002 更改为其它端口。可以使用 `/open_firewall` 打开 SUM 用于外部访问的 HTTP 和 HTTPS 端口。针对远程节点功能和远程浏览器访问打开这些端口。例如：

`smartupdate /port 80 /ssl_port 443`

您可以使用 `/ftp_port` 参数以分配用于 FTP 服务的端口。默认情况下，将禁用 FTP 端口。可使用此选项启用该服务。