# 启动 SUM

##

如果将 SUM 作为单独应用程序进行下载，则 ISO、zip 或 RPM 不包含软件、驱动程序或固件组件。您可以从 http://www.hpe.com 中下载组件。如果将 SUM 作为 SPP 软件包发行版的一部分进行下载，则下载文件包含组件更新。

如果从安装的 ISO（如 iLO 虚拟介质）中启动 SUM，则 SUM 在 `%LOCALAPPDATA%\localsum` (Windows) 或 `/var/tmp/localsum` (Linux) 目录中创建 SUM 二进制文件的本地副本。请手动删除临时 `localsum` 文件，因为 `clean-cache` 命令不清理这些文件。SUM 显示有关将文件复制到指定的驱动器的消息。如果在文件共享目录中运行 SUM，则 SUM 不需要复制这些文件。

注意：

在 Windows 节点上启动 SUM 时，将自动安装 CHIF 驱动程序。要跳过 CHIF 驱动程序安装，请使用 `/skip_prereqs` 参数。

Gen10 服务器需要使用 CHIF 驱动程序。Gen9 和更早版本的服务器不需要使用 CHIF 驱动程序，但 CHIF 驱动程序允许 SUM 确定所有组件版本。

Windows 2012 和更高版本：将系统添加到域并使用域管理员组用户。

重要信息：

SUM 不支持多个用户同时登录到 SUM。对于要更新的所有节点，所有用户必须具有管理员权限或等效权限。

每次启动 SUM 时，它确定管理的每个节点的状态。SUM 确定在会话之间可能进行的更改。

过程

1. 浏览到保存 SUM 的目录。
2. 执行以下操作之一：
   GUI 模式

     浏览到保存 SUM 的目录。

     要在文件共享目录中启动 SUM，请输入 `smartupdate.bat` (Windows) 或 `smartupdate.sh` (Linux) 命令。

     要在特定的调试目录中启动，请使用 `smartupdate /debuglogdir <debug_directory_path>`。

   基于文本的控制台模式（交互式 CLI）

     浏览到保存 SUM 的目录。从命令行中，键入 `smartupdate` 和一个控制台参数。有关完整的参数列表，请键入 `smartupdate -h` (Linux) 或 `smartupdate /h` (Windows)。

   CLI 模式和输入文件模式

     浏览到保存 SUM 的目录。键入 `smartupdate /inputfile <filename>`（对于 Windows）或 `smartupdate --inputfile <filename>`（对于 Linux）可获取完整的参数列表。如果使用输入文件，请包括输入文件的目录路径。

     有关在 CLI 模式下使用 SUM 的完整详细信息，请参阅《Smart Update Manager CLI 指南》。