### Simple Switch

ok
enc-001, switch 1
21 GB/s

1. warning
   X1
   7 GB/s
   ok
   X1
   7 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
2. ok
   X2
   2 GB/s
   ok
   X2
   2 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
3. disabled
   X3
   0 GB/s
   disabled
   X3
   0 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
4. error
   X4
   0 GB/s
   error
   X4
   0 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
5. warning
   X5
   8 GB/s
   ok
   X5
   8 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
6. ok
   X6
   2 GB/s
   ok
   X6
   2 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
7. ok
   X7
   1 GB/s
   ok
   X7
   1 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
8. ok
   X8
   1 GB/s
   ok
   X8
   1 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1

ok
HP Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet Module
21 GB/s

1. warning
   X1
   7 GB/s
   ok
   X1
   7 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
2. ok
   X2
   2 GB/s
   ok
   X2
   2 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
3. disabled
   X3
   0 GB/s
   disabled
   X3
   0 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
4. error
   X4
   0 GB/s
   error
   X4
   0 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
5. warning
   X5
   8 GB/s
   ok
   X5
   8 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
6. ok
   X6
   2 GB/s
   ok
   X6
   2 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
7. ok
   X7
   1 GB/s
   ok
   X7
   1 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
8. ok
   X8
   1 GB/s
   ok
   X8
   1 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1

ok
enc-001, switch 1
21 GB/s

1. warning
   X1
   7 GB/s
   ok
   X1
   7 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
2. ok
   X2
   2 GB/s
   ok
   X2
   2 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
3. disabled
   X3
   0 GB/s
   disabled
   X3
   0 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
4. error
   X4
   0 GB/s
   error
   X4
   0 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
5. warning
   X5
   8 GB/s
   ok
   X5
   8 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
6. ok
   X6
   2 GB/s
   ok
   X6
   2 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
7. ok
   X7
   1 GB/s
   ok
   X7
   1 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
8. ok
   X8
   1 GB/s
   ok
   X8
   1 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1

### Detailed Switch

1. ok
   srv-001.my.com
   BL365c
2. warning
   srv-002.my.com
   BL365c
3. ok
   srv-006.my.com
   BL365c
4. ok
   srv-009.my.com
   BL365c
5. ok
   srv-016.my.com
   BL365c
6. ok
   srv-021.my.com
   BL365c
7. ok
   srv-005.my.com
   BL365c

ok
enc-001, switch 1
21 GB/s

1. warning
   X1
   7 GB/s
   ok
   X1
   7 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
2. ok
   X2
   2 GB/s
   ok
   X2
   2 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
3. disabled
   X3
   0 GB/s
   disabled
   X3
   0 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
4. error
   X4
   0 GB/s
   error
   X4
   0 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
5. warning
   X5
   8 GB/s
   ok
   X5
   8 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
6. ok
   X6
   2 GB/s
   ok
   X6
   2 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
7. ok
   X7
   1 GB/s
   ok
   X7
   1 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1
8. ok
   X8
   1 GB/s
   ok
   X8
   1 GB/s
   00:17:A4:77:C0:70
   uplink group 1
   network 1

1. 12
   ProCurve 2910 ...
2. 7
   ProCurve 2912 JF ...
5. 1
   ProCurve 2910 ...
6. 17
   ProCurve 2912 JF ...
7. X1
   enc-003, switch 1
8. X3
   enc-002, switch 3