# iLO 5 Gen10のセキュリティ状態

Gen10ノードをSUMに追加すると、iLOとホストオペレーティングシステムの間の通信は、CHIFインターフェイスを介して行われます。iLOのセキュリティ状態に応じて、通信は次のモードで動作します。

稼働状態

  localhostアクセスには、iLO認証情報は必要ありません。

セキュアモード
  セキュアモード（高セキュリティ、CNSA SuiteB、FIPS）では、iLOとホストオペレーティングシステムの間の通信は暗号化され、承認および認証されます。

SUMがセキュアモードで調査、インベントリ、iLOへのアップデートの展開を実行できるように、iLO管理者の認証情報を入力します。

注記:

サーバーのiLOが高セキュリティモードのいずれかで構成されているか、"ホスト認証が必要"が有効になっている場合、ホストOS認証情報に加えてiLO認証情報が必要です。

Gen10サーバーのセキュリティ設定について詳しくは、https://www.hpe.com/info/sum-docs にあるHPE Gen10セキュリティリファレンスガイドのHPE Gen10の推奨されるセキュリティ設定を参照してください。

##

##