# ノードステータスについて

ノードを追加してアップデートを展開したら、SUMが以下のステータスをノードに割り当てます。

- 調査：SUMは、ノードアドレスとユーザー認証情報を確認します。必要な場合、調査でもCHIFドライバーがインストールされます。Gen10 iLO 5ノードでは、調査によってiLOレポジトリの詳細が取得されます。

- インベントリ前（WindowsおよびLinuxのリモートノードのみ）：SUMは、リモートノードでコマンドを実行し、オペレーティングシステムの詳細、取り付けられているハードウェア、インストールされているRPM（Linuxノード）を確認します。

- インベントリ：SUMは、ノードから情報を収集して、どのアップデートが適用されているか、および依存関係の問題があるかどうかを確認します。WindowsおよびLinuxのリモートノードの場合、SUMは、自身のバージョンに加えて、適用可能性の確認に必要なベースラインコンポーネントをコピーします。

  - アップデートの展開/インストール：SUMは、ノードにアップデートを展開します。WindowsおよびLinuxのリモートノードの場合、展開に必要なすべてのコンポーネントがリモートノードにコピーされ、SUMがリモートノードで実行されます。iLO 5ノードの場合、SUMはiLOレポジトリにコンポーネントをアップロードし、インストールセットのコンポーネントを保存します。iLO 5は、iLOレポジトリにインストールセットとしてコンポーネントを保存します。ただし、コンポーネントをインストールセットとしてiLOレポジトリに保存オプションをクリアすれば、無効にすることができます。
    注記:

    Gen10 Windows/Linuxの場合、コンポーネントをインストールセットとしてiLO NANDに保存するオプションを選択した場合、SUMはコンポーネントとその構成をアップロードして、iLO NANDにインストールセットを作成します。このインストールセットが開始され、その結果のタスクキューが処理されます。

- インストールの完了：SUMはアップデートを終了し、必要に応じてノードを再起動します。