## Path centric

LOM 1
enc-001, switch 1
LOM 1

1. b

enc-001, switch 1

1. X5

LOM 1

1. error
   b

enc-001, switch 1

1. ok
   X5

LOM 1

1. ok
   b A1-B2-C3-D4-E5-F6

enc-001, switch 1

1. warning
   X5

1. 12

ProCurve 2910 ...
LOM 1

1. ok
   b
   7 GB/s

enc-001, switch 1

1. warning
   X5
   26 GB/s

1. 12

ProCurve 2910 ...

## NIC centric

LOM 1

1. a network 1
2. b network 2
3. c
4. d

enc-001, switch 1
LOM 1

1. a network 1
2. b network 2
3. c
4. d

enc-001, switch 1

1. X1 network 2
2. X2 network 1

LOM 1

1. ok
   a network 1
2. warning
   b network 2
3. disabled
   c
4. disabled
   d

enc-001, switch 1

1. error
   X1 network 2
2. ok
   X2 network 1

1. 12

ProCurve 2910 ...

1. 7

ProCurve 2910 ...