# iLO 5 Gen10 安全状态

在将 Gen10 节点添加到 SUM 时，iLO 和主机操作系统之间的通信是通过 CHIF 接口完成的。根据 iLO 安全状态，通信将在以下模式下运行：

生产状态

  localhost 访问不需要 iLO 凭据。

安全模式
  在安全模式（高安全性、CNSA SuiteB 和 FIPS）下，将对 iLO 与主机操作系统之间的通信进行加密、授权和身份验证。

提供 iLO 管理员凭据以供 SUM 在安全模式下执行搜索、清点或将更新部署到 iLO。

注意：

如果将服务器的 iLO 配置为一种高安全性模式或启用了“需要主机身份验证”，除了主机操作系统凭据以外，还需要使用 iLO 凭据。

有关 Gen10 服务器安全设置的详细信息，请参阅《HPE Gen10 安全参考指南》中的 HPE Gen10 建议安全设置，网址为 https://www.hpe.com/info/sum-docs。

##

##