1.适用于12盘 expander 背板的固件升级

2.适用的制成板：
03022HYA 
03023DHF
03024DDH
03024MSG
03024SBX
03029WFB
03029JSA
03027FAT
0302010155

3.升级方法
3.1.当前目录给安装脚本赋权 chmod 777 install.sh
3.2.运行升级脚本 ./install.sh upgrade 
3.3.执行上下电使固件生效

4.升级后版本
执行脚本会对应将8053芯片的固件版本升级至V160版本

