# 流量对比

#### 报表功能

通过“流量对比”，可以了解一定时间间隔内，指定设备的流量转发情况。

- 如果选择的设备为清洗设备，则报表展示入流量、出流量、攻击流量信息。
- 如果选择的设备为检测设备，则报表展示检测流量信息。

#### 参数说明

表1 流量对比查询参数
参数 | 说明
--- | ---
方向 | 从下拉列表选择“Inbound”或“Outbound”方向类型。
设备 | 从下拉列表中选择网元。
防护对象 | 单击，在弹出的“防护对象”界面中选中一个防护对象，单击“确定”。
IP地址 | 输入目的IP地址，支持IPv4和IPv6两种格式。表示查询的是去往此防护对象IP地址的流量。
协议 | 在下拉列表中选择协议类型。
时间 | 分别单击，选择查询的开始时间和结束时间，或直接在输入框中修改时间。 结束时间应大于开始时间，且查询时间间隔不能超过一年。 当7天≤查询时间间隔<1年，则每天统计一次数据。 当1天≤查询时间间隔<7天，则每一小时统计一次数据。 当查询时间间隔<1天，则每5分钟统计一次数据。
单位 | 选择流量单位。流量单位有“pps”和“kbps”两种。默认为“pps”。

#### 报表展示

设备为“DDoS-清洗”时，某个时间内查询到的流量对比图和列表如图1所示。

图1 流量对比图

设备为“DDoS-检测”时，某个时间内查询到的流量对比图和列表如图2所示。

图2 流量对比图

#### 操作步骤

1. 选择“报表 > 专项报表 > 流量分析”。
2. 选择“流量对比”页签。
3. 输入查询参数。
4. 单击“查询报表”。

   显示符合查询条件的流量对比的结果。

5. 可选：以文件形式打开或保存查询结果，或将查询的报表发送到指定邮箱。

   - 单击，以PDF文件的形式打开或保存查询结果。最多只能显示10000条数据。
   - 单击，以EXCEL文件的形式打开或保存查询结果。最多只能显示10000条数据。
   - 单击，以CSV文件的形式打开或保存查询结果。能够显示所有数据，但不能显示图形。
   - 单击，输入收件人邮箱并选择附件格式，单击“确定”。

父主题： 流量分析

版权所有 © 华为技术有限公司