# （可选）配置采集器

如果网络中只有一台采集器，并是集中式部署的时候，则添加成功的AntiDDoS设备或AntiDDoS1820-N设备会自动与采集器关联。如果网络中有多台采集器，则需要手动关联采集器和AntiDDoS设备或AntiDDoS1820-N设备。

管理中心由ATIC管理中心服务器和采集器组成，采集器负责采集、解析、汇总、入库AntiDDoS设备或AntiDDoS1820-N设备发上来的流量和日志。因此配置Anti-DDoS业务时，需要在ATIC管理中心中添加采集器。对已添加的采集器，可以查看其性能数据或进行修改、删除等管理操作。

选择“防御 > 网络配置 > 采集器”，管理采集器：

创建 | 单击，可以在ATIC管理中心中添加采集器。具体请参见创建采集器。
关联设备 | 单击采集器对应的，为采集器绑定AntiDDoS设备。具体请参见关联采集器和设备。
修改 | 单击待修改采集器对应的，修改采集器参数。 说明： 不能修改连接状态为down的采集器。
删除 | 单个删除： 单击每行右侧“操作”栏中的，可删除对应的采集器。 批量删除： 选中多个采集器名称前的复选框，单击列表上方的，可删除选中的多个采集器。 选中标题行的复选框，单击列表上方的，可删除全部采集器。 说明： 无法删除已关联设备的采集器。
连接状态 | 显示ATIC管理中心服务器与采集器的连接状态。 表示采集器在线。即ATIC管理中心服务器和采集器互通且采集器服务已启动。 表示采集器离线。可能原因为：采集器IP地址是否被修改、ATIC管理中心服务器和采集器无法连通、采集器服务未启动。
设备数量 | 显示与该采集器绑定的设备的数量。
CPU、内存、磁盘信息 | 显示安装采集器的服务器CPU、内存、磁盘信息等性能数据。

- 创建采集器
  集中式安装完成后，在ATIC管理中心自动创建一台采集器。分布式部署时，请手动创建采集器。
- 关联采集器和设备
  采集器与设备关联后，设备才能将日志报文和抓包报文发送到采集器，供采集器进行分析以及后续处理。当ATIC管理中心中只有一台采集器时，采集器与设备会自动关联，若有多台采集器，则需要手动关联。推荐一台采集器关联一台设备。

父主题： 初始配置管理中心

版权所有 © 华为技术有限公司