# 配置秒级黑洞

秒级黑洞是指对目的IP流量进行实时统计，以每秒为频度与黑洞阈值做比较。当目标IP流量超过设置的黑洞阈值后，触发相应的黑洞动作。

#### 操作步骤

1. 请先配置配置黑洞API。
2. 请先配置配置设备上报秒级黑洞事件模式。
3. 请先配置配置防护对象的黑洞模式。
4. 配置秒级黑洞。
   1. 选择“防御 > 策略配置 > 防护对象”。
   2. 单击防护对象的。
   3. 在弹出的“防御策略”对话框中，配置黑洞策略。参数配置说明请参见表1。

      表1 黑洞参数配置
      参数 | 说明
      --- | ---
      秒级黑洞 | 勾选“开启”。
      黑洞阈值(Mbps) | 配置黑洞阈值。 当流量大于设置的“黑洞阈值”时,启用相应的黑洞类型进行防御。
      黑洞类型 | 配置黑洞类型为“黑洞API”。 说明： 黑洞API特指电信云堤API。当采用通知电信云堤的封堵服务实现黑洞功能时，必须选择“黑洞API”。

   4. 单击“确定”。当目标IP流量超过设置的黑洞阈值后，由“黑洞API”触发相应的黑洞动作。

父主题： 动态黑洞

版权所有 © 华为技术有限公司