# 创建采集器

集中式安装完成后，在ATIC管理中心自动创建一台采集器。分布式部署时，请手动创建采集器。

#### 操作步骤

1. 选择“防御 > 网络配置 > 采集器”。
2. 在“采集器”界面，单击。

3. 配置采集器其他信息，参数说明请参见表1。

   表1 采集器信息
   参数 | 说明 | 取值建议
   --- | --- | ---
   名称 | 采集器的名称。 | 名称只能由字母、数字、下划线（_）、中划线（-）和中文组成，且只能以字母、下划线（_）或中文开头且不能为字符串“null”。长度不能超过32个字符。
   IP地址 | 采集器的IP地址。 | 采集器IP地址与FTP服务器IP、日志服务器IP应路由可达。 修改采集器时，不能修改此参数。

4. 可选：在“创建采集器”界面，单击“测试”。

   - 若提示“采集器连接成功。”，请执行5。

   - 若提示“采集器连接失败。可能原因：采集器IP地址配置错误、采集器服务未启动、网络连通性错误。”，说明ATIC管理中心服务器与采集器连接失败，请根据提示原因检查。

5. 在“创建采集器”界面，单击“确定”。

   创建采集器成功后，系统返回“采集器”界面。

#### 后续处理

当需要查看、修改、删除采集器时，请参见（可选）配置采集器。

父主题： （可选）配置采集器

版权所有 © 华为技术有限公司