# 日志服务器

介绍日志服务器的配置。

#### 操作步骤

1. 选择“系统 > 通知服务器 > 日志服务器”。
2. 配置日志服务器的基本信息。
   1. 在“日志服务器”区域，单击。
   2. 配置日志服务器基本信息，参数说明请参见表1。

      表1 日志服务器参数说明
      参数 | 说明 | 取值建议
      --- | --- | ---
      传输协议 | UDP TCP (TLSV1.2) 说明： 使用UDP协议存在安全风险，推荐使用更安全的TCP(TLSV1.2)协议。 | -
      证书文件 | 用于存放证书文件及公钥。 仅支持TCP协议。 | 点击“浏览...”区域进行上传证书。配置此项，需先在日志服务器上获取证书。 说明： 为了保证创建成功后的日志服务器，正常转发日志，请务必配置此项。
      证书仓库密码 | 仅TCP协议支持。 打开证书仓库的密码。 | 密码建议满足最小复杂度要求，必须同时包含字母、数字（0～9）、特殊字符（如!、#、$、%等），并定期修改密码。
      服务器IP地址 | 日志服务器IP地址。 | -
      服务器端口 | 日志服务器的端口号。 | 传输协议为TCP时，缺省值：6514。 传输协议为UDP时，缺省值：514。 说明： 使用UDP协议存在安全风险，推荐使用更安全的TCP(TLSV1.2)协议。
      默认防护对象日志 | 转发 不转发 | -
      转发日志类型 | 选择发送的日志类型以及级别。 | -

父主题： 通知服务器

版权所有 © 华为技术有限公司