# 创建远程通知

创建并启用告警远程通知，通过邮件方式将告警信息发送到维护人员的指定邮箱地址，以便维护人员能够及时了解网络运行状况。

#### 背景信息

您可以将告警信息通过已配置的邮件服务器发送到指定的邮件地址中，以便能够及时了解设备的运行状况。配置通知服务器的具体操作，请参见通知服务器。

#### 操作步骤

1. 选择“告警 > 告警通知 > 远程通知”。
2. 单击。
3. 设置告警远程通知规则基本信息，参数说明请参见表1。

   表1 设置告警远程通知规则基本信息
   参数 | 说明 | 取值建议
   --- | --- | ---
   名称 | 告警远程通知的名称。 | 名称由字母、中文、数字、_和-组成，长度限制在1～32个字符之间，且首字符必须为字母、中文或_。
   状态 | 设置是否启用告警远程通知。 | 可以设置为“启用”或“禁用”。
   开始时间 | 设置远程通知生效的开始时间。 告警远程通知生效的开始时间不能晚于结束时间。 | 单击日历图标，选择时间后单击“确定”，或双击所选时间。
   结束时间 | 设置远程通知生效的结束时间。 告警远程通知生效的结束时间不能早于开始时间。 | 单击日历图标，选择时间后单击“确定”，或双击所选时间。
   发送语言 | 发送告警远程通知的语言。 | 可以设置为“简体中文”和“English”。
   发送内容 | 设置告警远程通知信息的发送内容。 | 可选字段包括“级别”、“名称”、“类型”、“来源”、“产生时间”、“清除状态”和“描述”。
   任务描述 | 对告警远程通知规则的简单描述，便于维护人员无需查看规则详情，通过查看描述信息就能够初步了解此规则。 | 描述字符不能超过128个字符。

4. 单击“下一步”。在左侧资源树中选择需要应用此告警远程通知的资源类型，并在右侧设备列表中选择需要发送告警远程通知的资源。

   只能选择一种资源类型进行操作。在右侧资源列表中，您可以按照资源名称和IP地址查询符合条件的资源信息。

   这里的资源即告警源，例如资源选中为“防护对象”时，即ATIC管理中心的Anti-DDoS组件产生的告警要应用远程通知功能；资源选中为“AntiDDoS”时，即选中AntiDDoS设备产生的告警要应用远程通知功能；资源选中为“管理系统”时，即ATIC管理中心系统本身产生的告警要应用远程通知功能。

5. 单击“下一步”。选择需要发送远程通知的告警。

   您可以通过将告警级别（紧急、重要、次要、提示）作为过滤条件，查询符合条件的告警信息，然后再从过滤后的告警中选择需要发送远程通知的告警。例如，勾选“紧急”级别，查询该设备产生的所有紧急级别的告警，并从中选择需要发送远程通知的告警。

6. 单击“下一步”。添加远程通知的接收邮件地址。

   - 单击添加邮件地址，单击删除已添加的邮件地址，并且可以为待添加的邮件地址设置备注信息。
   - 邮箱地址不能同时为空。
   - 一次最多可以添加10个邮箱地址，并且相同的邮件地址不能重复添加。
7. 单击“完成”。

#### 操作结果

- 如果您已预先设置了通信服务器参数，那么远程通知创建成功后，一旦设备产生符合之前设置的告警，则接收邮箱上就会收到相应的告警信息。
- 如果告警远程通知规则已经逾期，则该规则在列表中的状态为“过期”。

父主题： 管理远程通知

版权所有 © 华为技术有限公司