# HA

介绍如何进行HA主备切换。

#### 操作步骤

1. 选择“系统 > 数据维护 > HA”，查看服务器监控状态。表示状态正常；表示服务未启动；若显示，表示状态异常，需要检查配置文件是否正确。

   备机下LEGOMonitor、LEGOWebSrv、Anti-DDoS Collector Monitor Service、Anti-DDoS Collector Service 四个服务状态显示，是未启动状态，是正常现象。
2. 单击，根据提示等待2～10分钟。

   - 浮动IP场景下，主备机登录地址相同，可通过刷新页面尝试登录。
   - 非浮动IP场景下，需要访问备机的ATIC管理中心登录地址，尝试登录。
3. 切换后，需要进行如下检查。
   1. 检查ATIC管理中心是否正常启动。如果没有启动，具体请参见《ATIC HA 安装配置》中启动顺序进行启动。
   2. 检查HA是否成功完成主备切换。
   3. 检查HA配置项状态是否显示正常。表示状态正常；表示服务未启动；若显示，表示状态异常，需要检查配置文件是否正确。

父主题： 系统维护

版权所有 © 华为技术有限公司