# 创建Syslog联动设备

当Syslog联动设备作为检测设备时，需要将Syslog联动设备添加到ATIC管理中心中。

#### 前提条件

- 已获知设备的IP地址。
- 确保ATIC管理中心与设备路由互通，能够被管理员通过网络访问，且ping可达。

  若无法ping通设备，创建设备时会弹出提示“网络不可达”。

#### 背景信息

Syslog联动设备作为检测设备，对流量进行分析，向ATIC管理中心发送日志。ATIC管理中心解析Syslog设备上报的异常日志，生成引流任务，下发到同防御组的清洗设备，实现引流。

#### 操作步骤

1. 选择“防御 > 网络配置 > 设备”。
2. 单击。
3. 在“基本信息”区域框中，配置设备名称和设备IP地址，“设备类型”选择“Syslog联动设备”。

   syslog接收日志为UDP，是不安全的协议。

4. 单击“确定”。

父主题： 添加设备

版权所有 © 华为技术有限公司