# 创建AntiDDoS1820-N集群

通过创建AntiDDoS1820-N集群，将多个AntiDDoS1820-N设备关联在一起，形成一个整体对网络流量进行检测，大大提高了流量检测的能力。

#### 前提条件

- 集群中各AntiDDoS1820-N设备已经创建完成。
- 确保ATIC管理中心与AntiDDoS1820-N路由互通，能够被管理员通过网络访问，且ping可达。

  若无法ping通设备，创建设备时会弹出提示“网络不可达”。

#### 操作步骤

1. 选择“防御 > 网络配置 > 设备”。
2. 单击。

3. 在“基本信息”区域框中，配置AntiDDoS1820-N集群名称和IP地址，IP地址为集群的虚拟IP地址。“设备类型”选择“AntiDDoS1820-N集群”。

   - “IP地址”为AntiDDoS1820-N集群的虚拟IP地址，同时是ATIC管理AntiDDoS1820-N集群时的管理IP地址。

   - “集群通信秘钥”是指集群成员设备之间通信的加密秘钥。

     密码建议满足最小复杂度要求，且必须同时包含字母、数字（0～9）、特殊字符（如!、#、$、%等），并定期修改密码。

4. 添加集群成员设备和Flow源设备。

   单击，在弹出的“设备”界面中，勾选要添加到集群的AntiDDoS1820-N和Flow源设备。

5. 单击“确定”，在“选择设备”列表中能看到添加到集群的AntiDDoS1820-N和Flow源设备。
6. 单击“确定”，AntiDDoS1820-N集群创建成功。

父主题： 添加设备

版权所有 © 华为技术有限公司