# 配置BGP引流（通过ATIC）

引流任务包括静态引流任务、手动引流任务和自动引流任务三种。静态引流任务需要管理员手工创建；手动引流任务和自动引流任务是系统动态生成的。

#### 引流任务简介

引流任务包括以下三种：

- 静态引流任务

  无论检测设备是否检测到异常，ATIC管理中心都会生成针对防护对象IP地址/IP地址段的静态引流任务，并直接下发到清洗设备。

  静态引流任务需要由管理员手工创建，具体请参见创建静态引流任务（Inbound）。

- 手动引流任务

  如果检测设备检测到异常，ATIC管理中心会生成手动引流任务，引流任务生成后不直接下发，必须经管理员手工启用后下发到清洗设备。异常或攻击结束后，系统会自动取消引流。

  手动引流任务是系统动态生成的，是一种动态引流任务。管理员在配置防御策略时，将“引流模式”选择为“手动”，则系统动态生成手动引流任务。引流模式的配置请参见配置防御模式。

- 自动引流任务

  如果检测设备检测到异常，ATIC管理中心会生成自动引流任务，引流任务生成后直接下发到清洗设备。异常或攻击结束后，系统会自动取消引流。不需要管理员进行操作。

  自动引流任务是系统动态生成的，是另外一种动态引流任务。管理员在配置防御策略时，将“引流模式”选择为“自动”，则系统动态生成自动引流任务，引流模式的配置请参见配置防御模式。

引流任务下发到清洗设备后，会在清洗设备上生成命令行：firewall ddos traffic-diversion [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip ip-address [ mask | mask-length ]，与清洗设备上配置的其他命令配合，共同实现BGP引流。

为了确保流量清洗的更彻底，在异常或攻击结束后，系统会延迟一段时间后自动取消引流，取消引流的延迟时间配置请参见业务数据维护。

ATIC最多可以同时处理10000条引流创建，超过10000条的引流任务，将直接丢弃。ATIC对引流任务的处理速率约每秒1条。

请避免因为防御阈值配置过低，而导致同时上报ATIC的异常过多，从而引发引流任务过多。一旦出现这种情况，建议管理员首先调高防御阈值，并部署到防护对象，待防护对象状态恢复正常后，再重启ATIC服务，并手动删除因误配置而创建的引流任务。

静态引流任务的优先级高于动态引流任务，如果某个目的IP地址已经有静态的引流任务的存在，则ATIC管理中心不会再自动创建/启用/禁用/删除任何同IP地址的动态引流任务。

当配置自动引流任务时，如果设备上已有生成的手动引流任务，须先删除手动引流任务。

#### 管理操作

选择“防御 > 策略配置 > 引流”，管理引流任务：

创建 | 单击，可以在ATIC管理中心中创建静态引流任务。具体请参见创建静态引流任务（Inbound）。
删除 | 选中待删除引流任务前的复选框，单击，可删除该引流任务。
启用 | 启用状态的引流任务会被下发到清洗设备上，被下发到清洗设备上的引流任务才能生效。启用操作如下： 选中需要启用的引流任务前的复选框，单击。
禁用 | 禁用状态的引流任务不生效。禁用操作如下： 选中需要禁用的引流任务前的复选框，单击。
查询 | 简单查询 在查询区域中，选择“设备”、“防护对象”作为查询条件，单击。 高级查询 单击“高级查询”。 在弹出的高级查询区域中，可设置“设备”、“防护对象”、“IP地址”、“开始时间”、“结束时间”、“引流模式”、“引流状态”或“详情”多项查询条件，单击“查询”。

您也可以选择“防御 > 策略配置 > 防护对象”，单击防护对象对应的“引流状态”列的具体引流状态，在“引流任务”页签中，管理此防护对象的引流任务。

#### 创建静态引流任务（Inbound）

1. 选择“防御 > 策略配置 > 引流”。
2. 在“Inbound引流任务”界面，单击。
3. 在“清洗设备”中选择进行流量清洗的设备。
4. 单击“防护对象”对应的，在“选择防护对象”界面，选择防护对象账号前的单选按钮，单击“确定”。
5. 配置需要引流的IP地址。当静态引流任务下发后，访问该目的IP地址的所有流量都会被引到清洗设备进行清洗。

   - 当需要引流的IP地址属于自定义防护对象，但不确定具体的IP地址/IP地址段时，在“输入方式”中选中“选择IP”，然后选择需要引流的IPv4地址或IPv6地址。

     当仅需要对被保护IP地址段中的部分IP地址或IP地址段进行引流时，可执行以下操作拆分IP地址段并选择拆分后的子网地址：

     1. 单击待拆分IP地址对应的。

     2. 在“拆分设置”界面，输入掩码拆分长度，单击“拆分”。

        掩码拆分长度范围为：IP地址段掩码位数+1～IP地址段掩码位数+8之间。举例：被保护IP地址段的掩码为255.255.0.0，即16位掩码，则掩码拆分长度可输入17～24。

     3. 选择拆分后的子网地址。

     4. 单击“确定”。

     5. 在“创建Inbound引流任务”界面，选择拆分后的子网地址。

   - 当需要引流的IP地址属于默认防护对象，或已确定被保护自定义防护对象的IP地址/IP地址段时，在“输入方式”中选中“手动输入”，然后输入具体的IP地址和掩码。

     当仅需要对被保护IP地址段中的部分IP地址或IP地址段进行引流时，可执行以下操作拆分IP地址段并选择拆分后的子网地址：

     1. 选中“拆分IP地址段”。

     2. 在“掩码拆分长度”中输入掩码的拆分长度，单击“拆分”。

        掩码拆分长度范围为：IP地址段掩码位数+1～IP地址段掩码位数+8之间。举例：被保护IP地址段的掩码为255.255.0.0，即16位掩码，则掩码拆分长度可输入17～24。

     3. 选择拆分后的子网地址。

6. 可选：选中“自动启用”，引流任务创建后自动启用。
7. 在“创建Inbound引流任务”界面，单击“确定”。

   引流任务创建成功后，显示在“Inbound引流任务”页面中。

父主题： 配置流量引导

版权所有 © 华为技术有限公司