# RESTful服务器

将接收到的IP进行黑洞触发和黑洞撤销，并将该黑洞信息上报到配置的RESTful服务器上。

#### 操作步骤

1. 选择“系统 > 通知服务器 > RESTful服务器”。
2. 在“RESTful服务器”区域，单击。
3. 配置RESTful服务器的基本信息。

   - 接收黑洞消息URL配置。

     1. 单击“接收黑洞消息URL配置”页签。

     2. 配置黑洞上报RESTful基本信息。参数说明请参见表1。

        表1 接收黑洞消息URL配置参数说明
        参数 | 说明
        --- | ---
        消息类型 | 黑洞。
        接收黑洞触发消息URL | 用于接收ATIC上报黑洞触发消息的URL。
        接收黑洞撤销消息URL | 用于接收ATIC上报黑洞撤销消息的URL(此为选填项，如果需要由ATIC控制黑洞策略解封，则需要配置此项)。 说明： 采用两级黑洞时，必须确保两级黑洞的封堵时长一致，否则一级解封后依然会影响业务。为保证两级黑洞的封堵时长一致，解封后不影响业务，可采用以下其中一种方法： 由ATIC统一控制黑洞解封； 通过配置，使上游黑洞的封堵时间和ATIC本地配置的“黑洞的封堵时长”保持一致。
        黑洞证书 | 用于认证接收黑洞消息的证书，从下拉框选择证书。 说明： 配置此项前，需先在“证书管理”页签创建黑洞证书。详细步骤请参考证书管理。

   - 登录配置(此为可选项。当需要登录认证，则需要配置此项；如果不需要登录认证，则不需要配置此项)。

     1. 单击“登录配置”页签。

     2. 配置k登录信息。登录配置参数说明请参见表2。

        表2 登录配置参数说明
        参数 | 说明 | 取值建议
        --- | --- | ---
        登录URL | 登录认证的URL。 | -
        用户名 | 接收ATIC设备上报黑洞信息的认证用户名。 | -
        密码 | 接收ATIC设备上报黑洞信息的认证密码。 | 密码建议满足最小复杂度要求，必须同时包含字母、数字（0～9）、特殊字符（如!、#、$、%等），并定期修改密码。
        域名 | 接收ATIC设备上报黑洞信息的域名。 | -
        工程名 | 接收ATIC设备上报黑洞信息的工程名。 | -
        证书 | 用于第三方RESTful服务器登录认证，从下拉框选择证书。 说明： 配置此项前，需先在“证书管理”页签创建登录认证证书。详细步骤请参考证书管理 | -

4. 单击“确定”，显示配置成功。

父主题： 通知服务器

版权所有 © 华为技术有限公司