# 应用流量

#### 报表功能

当发生应用层流量异常或攻击时，可以通过查看“应用流量”报表了解应用层流量信息。“应用流量”对应用层协议的流量和自定义服务的流量进行统计，提供“流量对比”和“流量分布”两种类型的报表。应用层协议支持HTTP、HTTPS、UDP_DNS、SIP四种类型。

- 流量对比

  按照不同的时间粒度，在报表中展示指定防护对象的“入流量”、“出流量”及“攻击流量”大小比较。根据不同的服务类型，选择查看不同的应用流量对比信息。

  用户可以通过“流量对比”查看哪些防护对象或目的IP地址的流量出现攻击，入流量与出流量的对比，以及攻击流量大小。

- 流量分布

  按照不同的时间粒度，在报表中展示指定防护对象“入流量”和“攻击流量”的服务类型分布。

  用户可以通过“流量分布”查看具体某个防护对象或目的IP地址流量所属的协议类型分布，以此确定开启相应类型流量的攻击防御。

#### 参数说明

“报表类型”选择“流量对比”，查询设备上某一种应用流量的出入对比情况，参数说明请参见表1；“报表类型”选择“流量分布”，查询各种应用流量的分布情况，参数说明请参见表2。

表1 流量对比查询参数
参数 | 说明
--- | ---
设备 | 从下拉列表中选择设备。
防护对象 | 单击，在弹出的“防护对象”界面中选中一个防护对象，单击“确定”。
服务 | 包括HTTP、HTTPS、UDP_DNS、SIP四种应用层协议。
IP地址 | 输入目的IP地址，支持IPv4和IPv6两种格式。表示查询的是去往此防护对象IP地址的流量。
时间 | 分别单击，选择查询的开始时间和结束时间，或直接在输入框中修改时间。 结束时间应大于开始时间，且查询时间间隔不能超过一年。 当7天≤查询时间间隔<1年，则每天统计一次数据。 当1天≤查询时间间隔<7天，则每一小时统计一次数据。 当查询时间间隔<1天，则每5分钟统计一次数据。
单位 | 选择流量单位。流量单位有“pps”、“qps”和“kbps”三种。默认为“pps”。

表2 流量分布查询参数
参数 | 说明
--- | ---
设备 | 从下拉列表中选择设备。
防护对象 | 单击，在弹出的“防护对象”界面中选中一个防护对象，单击“确定”。
IP地址 | 输入目的IP地址。表示查询的是去往此防护对象IP地址的流量。
时间 | 分别单击，选择查询的开始时间和结束时间，或直接在输入框中修改时间。 结束时间应大于开始时间，且查询时间间隔不能超过一年。 当7天≤查询时间间隔<1年，则每天统计一次数据。 当1天≤查询时间间隔<7天，则每一小时统计一次数据。 当查询时间间隔<1天，则每5分钟统计一次数据。
类型 | 选择流量类型。 入流量：表示查询的是入流量中各种应用的分布。 攻击流量：表示查询的是攻击流量中各种应用的分布。 出流量：表示查询的是出流量中各种应用的分布。
单位 | 选择流量单位。流量单位有“pps”和“kbps”。默认为“pps”。

#### 报表展示

报表类型选择“流量对比”，设备选择“bj-清洗”，防护对象选择“test1”，服务选择“HTTP”时，某个时间内查询到的流量对比图如图1所示。

图1 应用流量的出入对比图

报表类型选择“流量分布”，设备选择“bj-清洗”，防护对象选择“test1”，类型选择“入流量”时，某个时间内查询到的流量分布图如图2所示。

图2 应用流量的流量分布图

#### 操作步骤

1. 选择“报表 > 专项报表 > 流量分析”。
2. 选择“应用流量”页签。
3. 输入查询参数。
4. 单击“查询报表”。
5. 可选：以文件形式打开或保存查询结果，或将查询的报表发送到指定邮箱。

   - 单击，以PDF文件的形式打开或保存查询结果。最多只能显示10000条数据。
   - 单击，以EXCEL文件的形式打开或保存查询结果。最多只能显示10000条数据。
   - 单击，以CSV文件的形式打开或保存查询结果。能够显示所有数据，但不能显示图形。
   - 单击，输入收件人邮箱并选择附件格式，单击“确定”。

父主题： 流量分析

版权所有 © 华为技术有限公司