# 添加设备

添加设备是一切设备操作的前提。只有具备创建设备权限的管理员能够进行添加设备的操作。

选择“防御 > 网络配置 > 设备”，管理设备：

创建 | 单击，可以在ATIC管理中心中添加AntiDDoS设备、路由器、AntiDDoS1820-N、Syslog。具体请参见创建AntiDDoS、创建路由器、创建AntiDDoS1820-N、创建AntiDDoS1820-N集群、创建Syslog联动设备。 说明： ATIC管理中心允许最多创建500个设备，其中创建AntiDDoS1820-N的数量最多为50个，创建AntiDDoS1820-N集群的数量最多为25个，创建Syslog联动设备的数量最多为100个。
删除 | 单个删除： 单击每行右侧“操作”栏中的，可删除对应的设备。 批量删除： 选中多个设备名称前的复选框，单击列表上方的，可删除选中的多个设备。 选中标题行的复选框，单击列表上方的，可删除全部设备。
修改 | 单击设备对应的，修改设备管理协议。 AntiDDoS设备可修改以下参数。 SNMP Telnet FTP FTP服务器配置请参见库文件。 日志配置 说明： 仅AntiDDoS V500R001C60版本在“日志配置”修改页面，支持日志加密开关。AntiDDoS V500R001C60之前的版本没有日志加密开关。 当AntiDDoS从V500R001C60之前的版本升级到V500R001C60后，需要重新修改日志密码。 日志配置支持日志加密开关功能。“密码开关”默认为开启状态，若将此开关关闭，设备上报日志时将存在信息被泄露或篡改的风险。 Restful参数 AntiDDoS1820-N设备可修改以下参数。 SNMP Telnet FTP 日志配置
同步 | 单击设备对应的，将设备侧所有业务数据同步到网管进行管理。 注意： 在同步设备侧业务数据时，会重新同步该设备的VPN数据。由于难以判断设备上最新的VPN数据与当前ATIC上的VPN数据是否一致。因此，为了防止ATIC上引流任务中的VPN数据与设备上的VPN数据出现不一致的情况，同步设备业务数据时，ATIC会自动删除同步之前带有VPN的引流任务。
性能监控 | 单击设备对应的，查看设备的CPU利用率和接口流量统计，详细请参见系统维护。
设备License信息 | 单击设备对应的，查看设备抗D险的License信息。
连接状态 | 显示ATIC管理中心服务器与设备的连接状态。 表示设备在线。即ATIC管理中心服务器和设备互通。 表示设备离线。

- 创建AntiDDoS
  ATIC管理中心通过SNMP协议与AntiDDoS建立通信，实现添加AntiDDoS操作。
- 创建路由器
  添加路由器用于与AntiDDoS1820-N设备联动。
- 创建AntiDDoS1820-N
  只有具备创建设备权限的管理员能够进行添加设备的操作。ATIC管理中心通过SNMP协议与AntiDDoS1820-N建立通信，实现添加AntiDDoS1820-N的操作。
- 创建AntiDDoS1820-N集群
  通过创建AntiDDoS1820-N集群，将多个AntiDDoS1820-N设备关联在一起，形成一个整体对网络流量进行检测，大大提高了流量检测的能力。
- 创建Syslog联动设备
  当Syslog联动设备作为检测设备时，需要将Syslog联动设备添加到ATIC管理中心中。

父主题： 初始配置管理中心

版权所有 © 华为技术有限公司