# 信息采集

介绍公共配置中的信息采集功能。此功能不适用于AntiDDoS1820-N设备。

#### 设备信息采集

选择“防御 > 防御诊断> 信息采集”，选择“设备信息采集”：

设备 | 从下拉列表中选择要进行信息采集的设备。
信息采集类型 | TCP会话(50条) UDP会话(50条) 目的IP监控表 动态黑名单 源IP监控表 防护对象配置 接口加速 表项资源 ACL报文示踪 须知： ACL报文示踪默认无法选择下载；如果需要下载，需要先输入“目的IP”和“源IP”，点击“下发”按钮，当弹出的对话框出现“ACL报文示踪可以使用”时，点击“确定”，才可勾选ACL报文示踪进行下载。
日志采集 | 采集AntiDDoS设备当前log.log和sec.log日志文件，默认存储在cfcard2上，请确保SFTP路径在cfcard2上。低端设备只采集log.log日志。
自定义命令 | 自定义命令行，限制只能输入5条，每条命令之间使用‘回车换行’分隔。

#### 攻防信息采集

选择“防御 > 防御诊断> 信息采集”，选择“攻防信息采集”：

设备 | 从下拉列表中选择要进行信息采集的设备。
防护对象 | 单击，在弹出的“防护对象”界面中选中一个防护对象，单击“确定”。
IP地址 | 输入目的IP地址。
时间 | 分别单击，选择查询的开始时间和结束时间，或直接在输入框中修改时间。
信息采集类型 | 可选择“异常/攻击详情”。

父主题： 配置防护对象的防御策略

版权所有 © 华为技术有限公司