# 业务数据维护

维护业务数据是通过设置合理的数据保留时间，使系统资源得到更好的利用。

#### 操作步骤

1. 选择“系统 > 数据维护 > 业务数据维护”
2. 在“业务数据维护”界面，单击。

3. 在“业务数据维护设置”界面，配置各参数如表1所示。

   表1 业务数据维护设置
   参数 | 说明 | 取值建议
   --- | --- | ---
   五分钟汇总数据(天) | Anti-DDoS采集器数据库中，五分钟汇总数据的保留时间。 | 缺省值：30
   小时汇总数据(月) | Anti-DDoS采集器数据库中，按小时汇总数据的保留时间。 | 缺省值：12
   天汇总数据(年) | Anti-DDoS采集器数据库中，按天汇总数据的保留时间。 | 缺省值：1
   引流日志（天） | 清洗设备数据库中，引流日志的保留时间。 | 缺省值：90
   设备日志（天） | ATIC服务器的数据库中，设备操作日志的保留时间。 | 缺省值：30
   抓包文件（天） | Anti-DDoS采集器数据库中，抓包文件数据的保留时间。 | 缺省值：30
   定时任务生成的天报表（天） | ATIC服务器的数据库及硬盘中，定时任务生成的天报表数据和文件的保留时间。 | 缺省值：60
   定时任务生成的周报表（月） | ATIC服务器的数据库及硬盘中，定时任务生成的周报表数据和文件的保留时间。 | 缺省值：6
   定时任务生成的月报表（年） | ATIC服务器的数据库及硬盘中，定时任务生成的月报表数据和文件的保留时间。 | 缺省值：1
   定时任务生成的年报表（年） | ATIC服务器的数据库及硬盘中，定时任务生成的年报表数据和文件的保留时间。 | 缺省值：5
   取消引流的延迟时间（秒） | 对于动态引流任务（包括自动和手动引流任务），在异常或攻击结束后，系统会延迟一段时间后再自动取消引流，以确保流量清洗的更彻底。 | 缺省值：300 正常情况下，建议使用缺省值。当Anti-DDoS采集器无法正常接收清洗设备上报的异常日志时，可延长该时间。
   黑洞的封堵时长(分) | 对基于AntiDDoS清洗设备创建的黑洞引流任务，系统默认经过该时间段后自动解封黑洞引流。 | 缺省值：30
   黑洞的豁免时长（分） | 在这个时间段内，不会自动生成黑洞引流。 | 缺省值：30
   远程告警通知间隔时间(秒) | 对于远程告警通知，系统每隔指定的时间间隔，执行一次通知发送任务，汇总该时间段内的告警，根据预定的规则发送出去。 | 缺省值：600
   每页显示的行数 | ATIC管理中心页面显示行数。 | 缺省值：10

4. 单击“确定”。

父主题： 系统维护

版权所有 © 华为技术有限公司