# IP位置流量

#### 报表功能

查看指定IP位置的入流量或攻击流量。

请不要直接从AntiDDoS设备上添加和删除自定义地理位置，否则可能导致ATIC上地理位置报表数据显示不正确。

#### 参数说明

表1 IP位置流量查询参数
参数 | 说明
--- | ---
设备 | 从下拉列表中选择网元。
防护对象 | 单击，在弹出的“防护对象”界面中选中一个防护对象，单击“确定”。
位置 | 单击，在弹出的“位置”界面中选中一个IP位置，单击确定。
时间 | 分别单击，选择查询的开始时间和结束时间，或直接在输入框中修改时间。 结束时间应大于开始时间，且查询时间间隔不能超过一年。 当7天≤查询时间间隔<1年，则每天统计一次数据。 当1天≤查询时间间隔<7天，则每一小时统计一次数据。 当查询时间间隔<1天，则每5分钟统计一次数据。
单位 | 选择流量单位。流量单位有“pps”和“kbps”两种。默认为“pps”。

#### 报表展示

设备为“DDoS-清洗”，防护对象选择“全部”，某个时间内查询到某个IP位置的入流量如图1所示。

图1 指定IP位置的入流量

#### 操作步骤

1. 选择“报表 > 专项报表 > 流量分析”。
2. 选择“IP位置流量”页签。
3. 输入查询参数。
4. 单击“查询报表”。

   显示符合查询条件的IP位置流量的情况。

   若某个防护对象已经删除，此防护对象名称显示为“未知防护对象”。

5. 可选：以文件形式打开或保存查询结果，或将查询的报表发送到指定邮箱。

   - 单击，以PDF文件的形式打开或保存查询结果。最多只能显示10000条数据。
   - 单击，以EXCEL文件的形式打开或保存查询结果。最多只能显示10000条数据。
   - 单击，以CSV文件的形式打开或保存查询结果。能够显示所有数据，但不能显示图形。
   - 单击，输入收件人邮箱并选择附件格式，单击“确定”。

父主题： 流量分析

版权所有 © 华为技术有限公司