# Fehler-LED hat nicht aufgehört zu blinken

Nachdem das USB-Flashlaufwerk in einen der USB-Anschlüsse an dem Knoteneinschub, der initialisiert wird, gesteckt wurde, beginnt die Fehler-LED zu blinken. Das zeigt an, dass der Knoteneinschub initialisiert wird. Während dieses Prozesses blinkt die Fehler-LED normalerweise ca. 3 Minuten lang, bevor das Blinken stoppt. Die Fehler-LEDs befinden sich am Knoteneinschub.

## Informationen zu dieser Task

Nachdem das USB-Flashlaufwerk in einen der beiden USB-Anschlüsse an dem Knoteneinschub, der initialisiert werden soll, gesteckt wurde, fängt die Fehler-LED () an zu blinken.

Wenn die Fehler-LED nicht wie erwartet aufhört zu blinken, führen Sie die folgenden Schritte aus, um festzustellen, welche Maßnahmen erforderlich sind:

## Vorgehensweise

1. Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens 3 Minuten ab dem ersten Blinken der Fehler-LED warten. Wenn das Blinken der LED in dieser Zeit aufhört, kehren Sie zum Initialisierungsassistenten zurück. Wenn die Fehler-LED weiter blinkt, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
2. Lokalisieren Sie die Status-LED. ()

   Wenn die Status-LED permanent leuchtet, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

3. Wenn die Status-LED blinkt oder permanent aus ist, lesen Sie den Abschnitt Knoteneinschubfehler beheben und achten Sie darauf, dass das USB-Flashlaufwerk aus dem Einschub entfernt wird, wenn der Einschub aus dem Gehäuse entfernt worden ist.
4. Brechen Sie den Initialisierungsassistenten ab.
5. Schieben Sie das USB-Flashlaufwerk wieder in Ihren Personal Computer und starten Sie das Initialisierungstool erneut. Führen Sie die Schritte im Tool aus, verwenden Sie jedoch den anderen Knoteneinschub im Controllergehäuse. Wenn die Fehler-LED nach Beendigung des Initialisierungsassistenten nicht aufhört zu blinken, wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Hilfe zu erhalten.
6. Wenn die Status-LED permanent leuchtet, wurde das System erfolgreich initialisiert. Kehren Sie zum Initialisierungsassistenten zurück und fahren Sie so fort, als ob die Fehler-LED aufgehört hätte zu blinken. Überprüfen Sie die Ergebnisse der Initialisierung. Wenn das System betriebsbereit ist, melden Sie sich bei der Management-GUI an und führen Sie die Systemkonfiguration aus. Prüfen Sie nach Beendigung der Systemkonfiguration die Fehler-LED, um festzustellen, ob sie noch blinkt. Wenn die Fehler-LED noch immer blinkt, führen Sie die folgenden Schritte aus:
   1. Wählen Sie in der Management-GUI Monitoring > System > Aktionen > Ausschalten aus.
   2. Starten Sie das System erneut.
   3. Wenn die Fehler-LED weiter blinkt, wenden Sie sich an die zuständige Unterstützungsfunktion, um weitere Hilfe zu erhalten.

Übergeordnetes Thema: Die Fehler-LED fängt nicht an zu blinken oder hört nicht auf zu blinken