# 노드 캐니스터에 대한 문제점 해결

이 정보에 지시된 경우 초기화를 진행할 수 없거나 노드 캐니스터 문제점으로 인해 초기화에 실패합니다. 이 문제를 해결하려면 몇 가지 조치를 수행해야 합니다.

## 이 태스크 정보

초기화 중인 노드 캐니스터 뒷면에 있는 LED 디스플레이를 사용하여 노드 캐니스터가 올바르게 시작되었는지 확인하십시오.

시스템 상태 LED()가 켜져 있는 경우 노드 캐니스터가 시작된 것입니다. 그러나 시스템 상태 LED가 꺼져 있으면 노드 캐니스터에 문제점이 있는 것입니다. 다음 단계를 사용하여 필요한 조치를 판별하십시오.

## 프로시저

1. 그런 다음 노드 캐니스터가 시작되는지 확인하려면 노드 캐니스터를 다시 고정시키십시오. 캐니스터에서 해제 레버의 걸쇠를 풀고 당겨서 여십시오. 캐니스터가 슬롯에서 0.6cm(0.25 인치) 정도 빠져 나옵니다. 캐니스터의 모든 LED가 꺼질 때까지(몇 초 정도의 시간이 소요됨) 캐니스터를 끌어당기십시오. 캐니스터를 끌어당겨 50mm(2인치)만큼 빼내십시오. 부주의로 시스템의 다른 구성요소에 연결된 케이블을 건드리거나 제거하지 않도록 주의하십시오. 부주의로 시스템의 다른 구성요소에 연결된 케이블을 건드리거나 제거하지 않도록 주의하십시오.
2. 움직이지 않을 때까지 캐니스터를 뒤로 민 다음 두 핸들을 닫고 완전히 닫혔는지 확인하십시오.
3. 전원 LED()가 켜지고 시스템 상태 LED()가 깜박일 때까지 최대 10 동안 대기하십시오. 두 LED가 모두 이러한 상태에 도달하면 초기화 마법사를 계속하십시오. LED가 이 상태에 도달하지 않으면 다음 단계로 이동하십시오.
4. 캐니스터에서 모든 케이블을 제거하십시오. 각 케이블이 시스템에 연결된 위치를 기록하십시오.
5. 두 잠금 핸들을 열고 캐니스터를 격납장치에서 끌어당겨 캐니스터를 제거하십시오.
6. 캐니스터를 뒤집어서 뚜껑에 있는 오목한 파란색 접점을 누르고 사용자로부터 떨어져서 뚜껑을 밀어 캐니스터의 덮개를 제거하십시오.
7. 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 다음 그래픽에서 커다란 화살표로 표시된 핸들로 배터리의 각 끝을 잡고 해제될 때까지 수직으로 들어 올리십시오. 동일한 핸들을 사용하여 배터리를 아래로 밀어 캐니스터에 끼우십시오. 부드럽게 아래로 밀어서 배터리가 커넥터에 완전히 고정되었는지 확인하십시오.
   참고: 배터리는 보드에 수직인 방향으로 밀어 넣습니다. 이 지시사항과 그래픽에서는 캐니스터가 평면에 놓인 것으로 가정하므로 배터리를 다시 고정시키려면 아래 방향으로 움직여야 합니다. 다른 방식으로 캐니스터의 위치가 지정된 경우 배터리가 올바르게 다시 고정되었는지 확인하십시오.
8. 다음 선택적 구성요소 중 어느 하나라도 격납장치에 설치된 것이 있는지 확인하십시오.
   - 추가 노드 캐니스터 메모리: 메모리 DIMM이 올바르게 설치되도록 메모리 DIMM을 제거한 후 다시 설치하십시오. 세부사항은 노드 캐니스터 메모리(4GB DIMM) 제거를 참조하십시오.
   - 호스트 인터페이스 카드: 호스트 인터페이스 카드를 제거하기 전에 장착된 SFP(Small Form-factor Pluggable) 송수신기가 제거되도록 이 카드를 제거한 후 다시 설치하십시오. 호스트 인터페이스 카드 교체를 참조하십시오.
9. 캐니스터 덮개를 교체한 후 캐니스터를 격납장치에 다시 삽입하고 두 개의 핸들이 완전히 닫히도록 하십시오.
10. 전원 LED()가 켜지고 시스템 상태 LED()가 깜박일 때까지 최대 10 동안 대기하십시오. 두 LED가 모두 이러한 상태에 도달하면 초기화 마법사를 계속하십시오. LED가 이 상태에 도달하지 않으면 다음 단계로 이동하십시오.
11. 이 태스크를 완료한 후 노드 캐니스터가 초기화되기 시작하지 않거나 실패하는 경우 서비스 담당자에게 문의하여 노드 캐니스터를 교체하십시오. 격납장치에 있는 다른 캐니스터가 올바른 상태(시스템 상태 LED가 깜박임)에 있으면 USB 플래시 드라이브를 해당 캐니스터에 삽입하여 초기화를 계속 진행할 수 있습니다. 시스템이 초기화된 후 시스템 설정을 계속할 수 있습니다. 캐니스터가 누락되었거나 실패했음을 나타내는 경보가 이벤트 로그에 추가됩니다. 교체가 가능할 때까지 결함이 있는 캐니스터를 제거하지 마십시오. 교체 캐니스터가 추가되기 전에 캐니스터를 제거하면 격납장치의 냉각 시스템에 지장을 줄 수 있습니다.