# Determinar qué puerto insertar en la unidad de actualización instantánea USB

Si no está seguro de qué puerto insertar en la unidad flash USB, utilice esta información para asegurarse de que está utilizando el puerto correcto.

## Acerca de esta tarea

Cuando un recipiente de nodo tiene un LED de estado parpadeando, puede utilizar cualquiera de los puertos USB del recipiente de nodo para la inicialización del sistema.

## Procedimiento

1. Determine el puerto USB que está asociado con el recipiente de nodos que utilizó para confirmar el LED de estado del sistema. En el caso de los recipientes de nodo derecho e izquierdo, hay dos puertos USB en los que se puede insertar la unidad de actualización instantánea USB. Utilice el puerto USB que corresponde al recipiente de nodo que utilizó para verificar el LED de estado del sistema.

   Los puertos USB están directamente bajo los puertos Ethernet. El diagrama siguiente muestra la ubicación de los puertos USB 1 para un recipiente de nodo:

2. Los cables Ethernet pueden obstruir la vista de los puertos USB. Si desea mover estos cables para insertar la unidad de actualización instantánea USB en el puerto USB, compruebe si ha movido algún cable y vuelva a conectarlo si es necesario.
3. Puede utilizar cualquiera de los dos puertos USB para la inicialización del sistema.

Tema principal El LED de error no empieza a parpadear o no deja de parpadear