# Le voyant d'état ne clignote pas

Si vous utilisez la clé USB pour initialiser le système pour la première fois et que le voyant d'état ne clignote pas, suivez les instructions ci-dessous pour résoudre le problème.

## A propos de cette tâche

Si le voyant d'état sur la cartouche de noeud que vous initialisez ne clignote pas à une cadence normale, le système ne peut pas être initialisé tant que cette situation n'aura pas été résolue. La fréquence de clignotement normale du voyant d'état est d'environ une demi seconde allumé et une demi seconde éteint. Procédez comme suit jusqu'à ce que le voyant clignote normalement :
Remarque : sauf indication contraire, toutes les vérifications et actions doivent être exécutées sur la face arrière du boîtier. Ne touchez pas aux câbles ni aux autres équipements pendant que vous exécutez ces tâches.

## Procédure

1. Vérifiez qu'il s'agit bien du boîtier de commande que vous désirez initialiser et non d'un type de machine différent ou d'un boîtier d'extension.
   Le diagramme suivant montre la face arrière du boîtier de commande :
   - 1 Cartouche de noeud 1 et 2
   - 2 Unités d'alimentation électrique 1 et 2
   Un boîtier de commande dispose de deux boîtiers de noeud côte à côte et de deux alimentations électriques qui se trouvent en dessous. Les cartouches dans le boîtier de commande peuvent être distinguées des cartouches dans un boîtier d'extension par les ports Ethernet supplémentaires, les ports USB et les voyants de batterie. S'il s'agit du boîtier correct, passez à l'étape 2.

   S'il ne s'agit pas du boîtier de commande approprié, identifiez l'emplacement dans lequel est installé le boîtier de commande approprié. Cliquez sur Annuler et continuez avec l'assistant d'initialisation du système sur le boîtier de commande correct.

   L'initialisation du système n'est requise que sur un seul boîtier de commande.

2. Vérifiez que la cartouche de noeud est alimentée en recherchant les voyants d'alimentation électrique ( 1 ) sur la cartouche de noeud que vous initialisez.
   Le voyant d'alimentation vert () doit rester allumé (il ne doit pas clignoter ou être éteint). Si ce voyant est allumé, passez à l'étape 3.

   Si le voyant d'alimentation sur la cartouche de noeud clignote, la cartouche est toujours en phase de mise sous tension. Toutefois, si le voyant d'alimentation continue à clignoter 5 minutes après avoir mis le boîtier sous tension, ceci indique un problème au niveau de la cartouche. Reportez-vous à la rubrique Résolution des problèmes liés à un boîtier de noeud pour plus d'informations.

   Si le voyant d'alimentation est éteint, vérifiez les voyants d'alimentation électrique ( 1 ) sur les unités d'alimentation.

   Vérifiez que le voyant d'alimentation CC () est allumé pour au moins une unité d'alimentation électrique. Si le voyant d'alimentation CC () est allumé, passez à l'étape suivante. Si le voyant d'alimentation CC et celui d'alimentation CA () ne sont pas allumés et que le voyant d'erreur () n'est pas allumé, suivez les câbles d'alimentation jusqu'à la source d'alimentation électrique pour vérifier qu'ils sont complètement insérés dans les alimentations électriques et les unités de distribution électrique de l'armoire. Vérifiez que toutes les unités de distribution électrique de l'armoire sont sous tension et alimentées, puis vérifiez à nouveau le voyant d'alimentation CC ().

   Si le voyant d'erreur est allumé sur les deux unités d'alimentation électrique ou que leur voyant d'alimentation CA est allumé mais que leur voyant d'alimentation CC est éteint, vous devez remplacer les unités d'alimentation électrique pour pouvoir utiliser ce boîtier. Prenez contact avec le centre de support pour obtenir de nouvelles unités d'alimentation électrique.

3. Sur le boîtier de noeud, vérifiez le voyant d'état (). Trois situations sont possibles :

   S'il clignote, le boîtier de noeud est prêt pour son initialisation. Fermez l'aide et revenez dans l'assistant d'initialisation pour poursuivre l'initialisation du système.

   Si le voyant d'état reste allumé, le système est déjà initialisé. Passez à l'étape suivante.

   Si le voyant d'état n'est pas allumé et ne clignote pas, la cartouche de noeud est toujours en cours de démarrage et n'est pas prête pour l'initialisation du système. Une fois la cartouche de noeud mise sous tension, cela peut prendre jusqu'à 10 minutes avant que la cartouche de noeud soit prête pour l'initialisation du système. Avant de répéter cette étape, attendez que la cartouche de noeud soit prête pour l'initialisation du système. Si l'alimentation est activée depuis au moins dix minutes et que le voyant d'état reste éteint, ceci indique un problème au niveau de la cartouche. Reportez-vous à la rubrique Résolution des problèmes liés à un boîtier de noeud pour plus d'informations.

4. Sur le boîtier de noeud, vérifiez le voyant d'état (). Si le voyant d'état ne reste pas allumé, revenez à la première étape de cette procédure. Lorsque le voyant d'état reste allumé, cela indique que le système est initialisé. Si vous suivez ces instructions pour réinitialiser un système que vous avez déjà utilisé, voir les rubriques Résolution d'un problème dans la section Traitement des incidents du centre de documentation pour déterminer l'état du système et savoir comment le réinitialiser complètement.

   Pour utiliser le système initialisé, ouvrez un navigateur Web compatible et entrez l'adresse IP que vous avez définie dans l'assistant d'initialisation. Connectez-vous au système et poursuivez la configuration du système en exécutant l'assistant de configuration du système.

   Remarque : Vous n'avez besoin d'initialiser qu'une seule des cartouches du boîtier, les autres le sont automatiquement.