# El LED de error no empieza a parpadear o no deja de parpadear

El asistente de inicialización le indica que debe transferir la unidad flash USB al recipiente de nodos que está inicializando. Después de transferir la unidad flash USB al recipiente de nodo, el LED de error del recipiente comienza a parpadear y luego deja de hacerlo después de aproximadamente tres minutos.

Si el LED de error no comienza a parpadear o no deja de parpadear después del tiempo indicado, utilice estas tareas para determinar las acciones correctivas necesarias.

Seleccione la tarea adecuada que se ajuste a su situación:

- Determinar en qué puerto insertar la unidad flash USB
  Si no está seguro de en qué puerto insertar la unidad flash USB, utilice esta información para asegurarse de que está utilizando el puerto correcto.
- El LED de error no está parpadeando
  Si ha insertado la unidad flash USB en el puerto USB en el recipiente del nodo del sistema correcto y el LED de error del recipiente de nodo no comienza a parpadear, utilice estas instrucciones para determinar las acciones necesarias.
- El LED de error no ha dejado de parpadear
  Después de insertar la unidad flash USB en uno de los puertos USB en el recipiente de nodos que se está inicializando, el LED de error comienza a parpadear, indicando que el recipiente de nodos se está inicializando. Normalmente, durante este proceso el LED de error parpadea durante aproximadamente tres minutos antes de detenerse. Los LED de error están ubicados en el recipiente de nodo.