# 상태 LED가 깜박이지 않음

처음으로 USB 플래시 드라이브를 사용하여 시스템을 초기화하는 중이고 상태 LED가 깜박이지 않는 경우 다음 지시사항을 사용하여 이 문제를 해결하십시오.

## 이 태스크 정보

초기화 중인 노드 캐니스터의 상태 LED가 규칙적으로 깜박이지 않으면 시스템은 이 상태가 해결될 때까지 초기화할 수 없습니다. 상태 LED는 약 0.5초 간격으로 규칙적으로 깜박입니다. 상태 LED가 규칙적으로 깜박일 때까지 다음 단계를 완료하십시오.
참고: 별도로 지정되지 않는 한 모든 검사 및 조치는 격납장치의 뒷면에서 완료됩니다. 이 태스크를 완료하는 동안 배선이나 다른 장비를 건드리지 마십시오.

## 프로시저

1. 다른 기계 유형이나 확장 격납장치가 아닌 초기화할 제어 격납장치를 보고 있는지 확인하십시오.
   다음 다이어그램에는 제어 격납장치 뒷면이 표시되어 있습니다.
   - 1 노드 캐니스터 1 및 2
   - 2 전원 공급 장치 1 및 2
   제어 격납장치에는 나란히 두 개의 노드 캐니스터가 있고 아래에 두 개의 전원 공급 장치가 있습니다. 제어 격납장치에 있는 캐니스터는 추가 이더넷 포트, USB 포트, 배터리 LED에서 확장 격납장치에 있는 캐니스터와 구별됩니다. 올바른 격납장치인 경우에는 2단계를 수행하십시오.

   올바른 제어 격납장치가 아닌 경우 올바른 제어 격납장치가 설치된 위치를 판별하십시오. 취소를 클릭한 다음, 올바른 제어 격납장치에서 시스템 초기화 마법사를 계속 수행하십시오.

   시스템 초기화는 하나의 제어 격납장치에서만 발생해야 합니다.

2. 초기화 중인 노드 캐니스터에서 전원 LED 표시기( 1 )를 찾아서 노드 캐니스터에 전원이 공급 중인지 확인하십시오.
   녹색 전원 LED()가 영구적으로 켜져야 합니다(깜박이거나 꺼지면 안됨). 녹색 전원 LED가 켜있으면 3단계를 계속 수행하십시오.

   노드 캐니스터의 전원 LED가 깜박이면 여전히 캐니스터에 전원이 공급되는 중입니다. 그러나 격납장치에 전원을 적용한 후 5분 동안 전원 LED가 깜박이는 경우 캐니스터에 문제점이 있는 것입니다. 정보는 노드 캐니스터에 대한 문제점 해결을 참조하십시오.

   전원 LED가 꺼진 경우 전원 공급 장치의 전원 표시기(1)를 확인하십시오.

   하나 이상의 전원 공급 장치의 DC 전원 LED()가 켜져 있는지 확인하십시오. DC 전원 LED(가 켜져 있으면 다음 단계를 계속 수행하십시오. DC 전원 LED와 AC 전원 LED()가 켜지지 않고 결함 LED()도 켜져 있지 않은 경우에는 전원 쪽으로 전원 케이블을 역추적하여 전원 케이블을 전원 공급 장치와 랙 배전 장치에 완전히 삽입했는지 확인하십시오. 모든 랙 배전 장치의 전원이 켜있고 전원이 공급되고 있는지 확인한 다음 DC 전원 LED()를 다시 확인하십시오.

   두 전원 공급 장치 모두에서 결함 LED가 켜져 있거나 AC 전원 LED는 켜져 있지만 DC 전원 LED는 켜져 있지 않은 경우 이 격납장치를 사용하기 전에 전원 공급 장치를 교체해야 합니다. 새 전원 공급 장치에 대해서는 지원 센터에 문의하십시오.

3. 노드 캐니스터에서 상태 LED()를 확인하십시오. 다음과 같은 세 가지 옵션이 있습니다.

   깜박일 경우 노드 캐니스터 초기화가 준비된 것입니다. 도움말을 닫고 초기화 마법사로 돌아가서 시스템 초기화를 계속하십시오.

   상태 LED가 계속 켜있으면 시스템이 이미 초기화된 것입니다. 다음 단계로 이동하십시오.

   상태 LED에 불이 들어오지 않고 깜박이지 않을 경우, 노드 캐니스터가 여전히 시작되고 있으며 시스템 초기화 준비가 되지 않은 것입니다. 노드 캐니스터 전원이 켜진 후 노드 캐니스터에서 시스템 초기화를 준비하는 데는 최대 10분까지 걸릴 수 있습니다. 이 단계를 반복하기 전에 노드 캐니스터에서 시스템 초기화를 준비할 때까지 기다리십시오. 10분 이상 전원이 공급되었는데도 상태 LED가 계속 꺼져 있는 경우 캐니스터에 문제점이 있는 것입니다. 정보는 노드 캐니스터에 대한 문제점 해결을 참조하십시오.

4. 노드 캐니스터에서 상태 LED()를 확인하십시오. 상태 LED가 계속 켜져 있지 않은 경우에는 이 프로세스의 첫 단계로 돌아가십시오. 상태 LED가 계속 켜있는 경우에는 시스템이 초기화된 것입니다. 이미 사용한 시스템을 이러한 지시사항을 따라 다시 초기화할 경우에는 Information Center의 문제점 해결 섹션에 있는 문제점 해결 주제를 참조하여 시스템 상태와 시스템을 완전히 다시 설정하는 방법을 판별하십시오.

   초기화된 시스템 작업을 수행하려면 지원되는 웹 브라우저를 열고 초기화 마법사 실행 중 지정한 IP 주소를 입력하십시오. 시스템에 로그온하고 시스템 설정 마법사를 완료하여 시스템 구성을 계속하십시오.

   참고: 격납장치에 있는 캐니스터 중 하나만 초기화해야 하며 다른 캐니스터는 자동으로 초기화됩니다.