# Il LED di malfunzionamento non ha smesso di lampeggiare

Una volta inserita l'unità flash USB in una delle porte USB sul contenitore del nodo in fase di inizializzazione, il LED di malfunzionamento inizia a lampeggiare, indicando che il contenitore del nodo è in fase di inizializzazione. Normalmente, durante questo processo il LED di malfunzionamento lampeggia per circa 3 minuti prima di spegnersi. I LED di malfunzionamento si trovano sul contenitore del nodo.

## Informazioni su questa attività

Una volta inserita l'unità flash USB in una delle due porte USB sul contenitore del nodo in fase di inizializzazione, il LED di malfunzionamento () inizia a lampeggiare.

Se il LED di malfunzionamento non smette di lampeggiare come previsto, effettuare le operazioni riportate di seguito per determinare le azioni necessarie:

## Procedura

1. Verificare che siano trascorsi almeno 3 minuti da quando il LED di malfunzionamento ha iniziato a lampeggiare. Se il LED di malfunzionamento smette di lampeggiare durante questo intervallo di tempo, tornare alla procedura guidata di inizializzazione. Se il LED di malfunzionamento continua a lampeggiare, continuare al passo 2.
2. Osservare il LED di stato. ()

   Se il LED di stato è sempre acceso, continuare al passo 6.

3. Se il LED di stato lampeggia oppure è sempre spento, consultare Risoluzione dei problemi relativi al contenitore del nodo, prestando attenzione a rimuovere l'unità flash USB dal contenitore quando il contenitore viene rimosso dall'enclosure.
4. Annullare la procedura guidata di inizializzazione.
5. Reinserire l'unità flash USB nel personal computer e riavviare lo strumento di inizializzazione. Completare i passi dello strumento, ma utilizzare l'altro contenitore del nodo nell'enclosure di controllo. Una volta completata la procedura guidata di inizializzazione, se il LED di malfunzionamento non smette di lampeggiare, rivolgersi al rappresentante del supporto per ulteriore assistenza.
6. Se il LED di stato è permanentemente attivo, il sistema è stato inizializzato correttamente. Tornare alla procedura guidata di inizializzazione e continuare come se il LED di malfunzionamento avesse smesso di lampeggiare. Verificare i risultati dell'inizializzazione. Se il sistema è operativo, accedere alla GUI di gestione e completare l'impostazione del sistema. Una volta completata l'impostazione del sistema, controllare il LED di malfunzionamento per determinare se sta ancora lampeggiando. Se il LED di malfunzionamento sta ancora lampeggiando, effettuare le operazioni riportate di seguito:
   1. Nella GUI di gestione, selezionare Monitoraggio > Sistema > Azioni > Disattiva.
   2. Riavviare il sistema.
   3. Se il LED di malfunzionamento continua a lampeggiare, rivolgersi al centro di supporto per ulteriore assistenza.

Argomento principale: Il LED di malfunzionamento non inizia a lampeggiare o continua a lampeggiare