# Le voyant d'erreur n'a pas arrêté de clignoter

Une fois que vous avez inséré la clé USB dans l'un des ports USB de la cartouche de noeud à initialiser, le voyant d'erreur commence à clignoter pour indiquer que la cartouche de noeud est en cours d'initialisation. Normalement, au cours de ce processus, le voyant d'erreur clignote pendant environ trois minutes avant de s'arrêter. Les voyants d'erreur sont situés sur le boîtier de noeud.

## A propos de cette tâche

Une fois que vous avez inséré la clé USB dans l'un des deux ports USB de la cartouche de noeud à initialiser, le voyant d'erreur () commence à clignoter.

Si le voyant d'erreur ne s'arrête pas de clignoter comme il devrait, procédez comme suit pour déterminer la marche à suivre éventuelle :

## Procédure

1. Prenez soin de patienter au moins 3 minutes à partir du moment où le voyant d'erreur commence à clignoter. Si le voyant s'arrête de clignoter dans ce délai, revenez dans l'assistant d'initialisation. Si le voyant d'erreur continue de clignoter, passez à l'étape 2.
2. Vérifiez le voyant d'état. ()

   Si le voyant d'état reste allumé, passez à l'étape 6.

3. Si le voyant d'état continue de clignoter ou reste éteint, reportez-vous à la rubrique Résolution des problèmes liés à la cartouche de noeud, en veillant à retirer l'unité USB de la cartouche une fois celle-ci retirée du boîtier.
4. Annulez l'assistant d'initialisation.
5. Réinsérez la clé USB dans l'ordinateur et redémarrez l'outil d'initialisation. Exécutez les étapes de l'outil, mais utilisez l'autre cartouche de noeud du boîtier de commande. A la fin de l'assistant d'initialisation, si le voyant d'erreur continue à clignoter, contactez le représentant du support technique pour demander son assistance.
6. Si le voyant d'état reste allumé, cela implique que le système s'est initialisé. Revenez dans l'assistant d'initialisation et continuez comme si le voyant d'erreur avait cessé de clignoter. Vérifiez les résultats de l'initialisation. Si le système est opérationnel, connectez-vous à l'interface graphique et configurez le système. Après avoir configuré le système, vérifiez si le voyant d'erreur clignote toujours. Si tel est le cas, procédez comme suit :
   1. Dans l'interface graphique de gestion, sélectionnez Surveillance > Système > Actions > Arrêter le système.
   2. Redémarrez le système.
   3. Si le voyant d'erreur continue de clignoter, prenez contact avec le centre de support pour de l'aide.

Rubrique parent : Le voyant d'erreur ne commence pas à clignoter ou n'arrête pas de clignoter