# 錯誤 LED 未停止閃動

在將 USB 快閃記憶體隨身碟插入正在起始設定之節點機匣的其中一個 USB 埠之後，錯誤 LED 會開始閃動，表示節點機匣正在起始設定。在這個程序期間，錯誤 LED 通常會閃動大約 3 分鐘，然後停止。錯誤 LED 是在節點機匣上。

## 關於這項作業

在將 USB 快閃記憶體隨身碟插入正在起始設定之節點機匣上兩個 USB 埠的其中一個之後，錯誤 LED () 會開始閃動。

如果錯誤 LED 未如預期停止閃動，請利用下列步驟來決定任何必要的動作：

## 程序

1. 在錯誤 LED 第一次開始閃動之後，請務必等待至少 3 分鐘。 如果 LED 在這個時間內停止閃動，請回到起始設定精靈。 如果錯誤 LED 繼續閃動，請繼續步驟 2。
2. 查看狀態 LED。()

   如果狀態 LED 持續亮起，請繼續步驟 6。

3. 如果狀態 LED 閃動或持續熄滅，請參閱解決節點機匣的問題，當機匣已移出機箱時，請小心地從機匣中移除 USB 快閃記憶體隨身碟。
4. 取消起始設定精靈。
5. 將 USB 快閃記憶體隨身碟重新插入您的個人電腦，然後重新啟動起始設定工具。 完成工具中的步驟，但使用控制機箱中的其他節點機匣。 完成起始設定精靈之後，如果錯誤 LED 未停止閃動，請聯絡支援代表，以取得進一步的協助。
6. 如果狀態 LED 持續亮起，則表示系統已順利完成起始設定。回到起始設定精靈，依照錯誤 LED 已停止閃動的情況，繼續作業。 驗證起始設定的結果。 如果系統可運作，請登入管理 GUI 並完成系統設定。 系統設定完成之後，請檢查錯誤 LED，判斷它是否仍在閃動。 如果錯誤 LED 仍在閃動，請完成下列步驟：
   1. 在管理 GUI 中，選取監視 > 系統 > 動作 > 關閉電源。
   2. 重新啟動系統。
   3. 如果錯誤 LED 繼續閃動，請聯絡支援中心，以取得更多協助。

上層主題：錯誤 LED 未開始閃動或未停止閃動