# 障害 LED が明滅していない

USB フラッシュ・ドライブを正しいシステムのノード・キャニスターの USB ポートに挿入し、ノード・キャニスターの障害 LED が明滅を開始しない場合は、以下の手順を実行して必要なアクションを判断します。

## このタスクの概要

USB フラッシュ・ドライブを 2 つの USB ポートのいずれかに挿入すると、ノード・キャニスター 1 にある障害 LED () が明滅を開始します。 システムの初期化中、障害 LED は明滅し続けます。通常はこの処理の間、障害 LED が約 3 分間明滅してから停止します。

障害 LED が予期したとおりに明滅を開始しない場合は、以下の手順を実行して必要なアクションを判断してください。

## 手順

1. キャニスターが引き続き作動していることを確認します。システム状況 LED () を確認します。システム状況 LED が永続的にオフになっている場合、ノード・キャニスターは動作を停止しました。 USB フラッシュ・ドライブを挿入する前に状況 LED が明滅状態だったと想定される場合は、ノード・キャニスターに関する問題の解決のトピックで説明されている手順に従ってから、システムの初期化を再開してください。この状態が再度発生した場合は、サービス技術員に連絡してください。

   システム状況 LED が点灯していない場合、USB フラッシュ・ドライブをノード・キャニスターから取り外します。キャニスターはパワーアップを完了しておらず、USB フラッシュ・ドライブを受け付ける準備ができていません。 キャニスターのパワーアップには最大 10 分かかる場合があります。10 分以内に状況 LED が明滅しない場合は、ステップ 2 に進みます。

2. USB ポートで障害が起こっている可能性があります。ポートから USB フラッシュ・ドライブを取り外し、初期化中のノード・キャニスター上のもう一方の USB ポートに完全に挿入します。 障害 LED が明滅を開始するまで 2 分間待ちます。

   障害 LED が明滅を開始した場合、この USB ポートは機能しています。初期化ウィザードに戻り、障害 LED が明滅を停止するのを待ちます。

   障害 LED が明滅を開始しない場合は、両方の USB ポートで障害が起きている可能性があります。

   システムの初期化および構成が終わるまで、障害のある USB ポートの交換を遅らせることができます。システムが初期化された後、システム操作に USB ポートは必要ありません。システムの初期化の続行を選択するには、システム内のもう一方のノード・キャニスターで初期化手順全体を再開します。

   インフォメーション・センターの『トラブルシューティング』セクションの手順: USB フラッシュ・ドライブを使用してノード・キャニスターとシステムの情報を取得するを使用して、USB ポートで障害が起こっていることを確認できます。ポートの使用時に状況ファイルが作成されていない場合、そのポートで障害が起こっています。

   ノード・キャニスター上の USB ポートで障害が起こっている場合、そのノード・キャニスターを交換します。サポート・センターに連絡し、支援を受けてください。

親トピック: 障害 LED が明滅を開始または停止しない