# Determinazione della porta in cui inserire l'unità flash USB

Se non si è sicuri della porta in cui inserire l'unità flash USB, utilizzare queste informazioni per accertarsi che venga utilizzata la porta corretta.

## Informazioni su questa attività

Quando il LED di stato di un contenitore del nodo lampeggia, è possibile utilizzare una delle porte USB sul contenitore del nodo per l'inizializzazione del sistema.

## Procedura

1. Determinare la porta USB associata al contenitore del nodo utilizzato per confermare il LED di stato del sistema. Per i contenitori del nodo di sinistra e di destra, sono disponibili due porte USB in cui è possibile inserire l'unità flash USB. Utilizzare una delle porte USB che corrisponde al contenitore del nodo utilizzato per verificare il LED di stato del sistema.

   Le porte USB si trovano direttamente sotto le porte Ethernet. La figura riportata di seguito mostra l'ubicazione delle porte USB 1 per un contenitore del nodo:

2. I cavi Ethernet potrebbero impedire la vista delle porte USB. Se si desidera spostare tali cavi per inserire l'unità flash USB nella porta USB, verificare se i cavi sono stati scollegati e collegarli nuovamente, se necessario.
3. È possibile utilizzare una delle due porte USB per l'inizializzazione del sistema.

Argomento principale: Il LED di malfunzionamento non inizia a lampeggiare o continua a lampeggiare