# Il LED di stato non lampeggia

Se si sta utilizzando l'unità flash USB per inizializzare il sistema per la prima volta ed il LED di stato non lampeggia, utilizzare le istruzioni riportate di seguito per risolvere questo problema.

## Informazioni su questa attività

Se il LED di stato sul contenitore del nodo che si sta inizializzando non lampeggia con una frequenza regolare, non è possibile inizializzare il sistema fino a quando tale condizione non viene risolta. La frequenza regolare di lampeggiamento del LED di stato è circa mezzo secondo. Effettuare le operazioni riportate di seguito fino a quando il LED di stato non lampeggia con una frequenza regolare:
Nota: se non diversamente indicato, tutti i controlli e le azioni vengono completati sul retro dell'enclosure. Non allentare inavvertitamente i cavi o altre apparecchiature durante il completamento di queste attività.

## Procedura

1. Verificare di esaminare l'enclosure di controllo che si desidera inizializzare e non un tipo di macchina o un enclosure di espansione differente.
   Il seguente diagramma mostra il retro dell'enclosure di controllo:
   - 1 Contenitore nodo 1 e 2
   - 2 Alimentatore 1 e 2
   Un enclosure di controllo dispone di due contenitori nodo posti l'uno accanto all'altro e due alimentatori sottostanti. I contenitori presenti nell'enclosure di controllo si differenziano dai contenitori posti in un enclosure di espansione mediante le porte Ethernet aggiuntive, le porte USB e i LED batteria. Se questo è l'enclosure corretto, procedere al passo 2.

   Se non è l'enclosure di controllo corretto, individuare dove è installato l'enclosure di controllo corretto. Fare clic su Annulla e continuare la procedura guidata di inizializzazione del sistema sull'enclosure di controllo corretto.

   L'inizializzazione del sistema è richiesta su un solo enclosure di controllo.

2. Verificare che il contenitore del nodo sia acceso individuando gli indicatori LED di alimentazione ( 1 ) sul contenitore del nodo che si sta inizializzando.
   Il LED di alimentazione verde () deve essere sempre acceso (non spento o lampeggiante). Se il LED di alimentazione verde è acceso, continuare con il passo 3.

   Se il LED di alimentazione sul contenitore del nodo lampeggia, il contenitore è ancora in fase di accensione. Tuttavia, se il LED di alimentazione lampeggia per 5 minuti dopo l'applicazione dell'alimentazione all'enclosure, si è verificato un problema relativo al contenitore. Consultare Risoluzione dei problemi relativi ad un contenitore del nodo per informazioni.

   Se il LED di alimentazione è spento, controllare gli indicatori di alimentazione ( 1 ) sugli alimentatori.

   Verificare che il LED di alimentazione CC () sia acceso per almeno un alimentatore. Se il LED di alimentazione CC () è acceso, continuare con il passo successivo. Se il LED di alimentazione CC ed il LED di alimentazione CA () non sono accesi ed il LED di malfunzionamento () non è acceso, verificare che i cavi di alimentazione siano inseriti correttamente negli alimentatori e nelle unità di distribuzione dell'alimentazione del rack. Assicurarsi che tutte le unità di distribuzione dell'alimentazione ai rack siano accese e alimentate, quindi controllare di nuovo il LED di alimentazione CC ().

   Se il LED di malfunzionamento è acceso su entrambi gli alimentatori o se su entrambe le unità è acceso il LED di alimentazione CA ma non il LED di alimentazione CC, è necessario sostituire gli alimentatori prima di poter utilizzare questo enclosure. Rivolgersi al centro di supporto per nuovi alimentatori.

3. Sul contenitore del nodo , controllare il LED di stato (). Sono disponibili tre opzioni:

   Se lampeggia, il contenitore del nodo è pronto per l'inizializzazione. Chiudere la guida e tornare alla procedura guidata per continuare con l'inizializzazione del sistema.

   Se il LED di stato è sempre acceso, il sistema è già stato inizializzato. Continuare al passo successivo.

   Se il LED di stato non è acceso e non lampeggia, il contenitore del nodo è ancora in fase di avvio e non è pronto per l'inizializzazione del sistema. Una volta acceso il contenitore del nodo, potrebbero essere necessari fino a 10 minuti prima che sia pronto per l'inizializzazione del sistema. Attendere che il contenitore del nodo sia pronto per l'inizializzazione del sistema prima di ripetere questo passo. Se l'alimentazione è stata attiva per almeno 10 minuti ed il LED di stato resta spento, si è verificato un errore relativo al contenitore. Consultare Risoluzione dei problemi relativi ad un contenitore del nodo per informazioni.

4. Sul contenitore del nodo, controllare il LED di stato (). Se il LED di stato non è sempre acceso, tornare al primo passo di questo processo. Quando il LED di stato è sempre acceso, indica che il sistema è inizializzato. Se si stanno seguendo queste istruzioni per reinizializzare un sistema già utilizzato, consultare gli argomenti Risoluzione di un problema nella sezione Risoluzione dei problemi del Centro informazioni per determinare lo stato del sistema e per informazioni sulla completa reimpostazione del sistema.

   Per utilizzare il sistema inizializzato, aprire un browser Web supportato ed immettere l'indirizzo IP specificato durante la procedura guidata di inizializzazione. Accedere al sistema e continuare la configurazione del sistema completando la procedura guidata di impostazione del sistema.

   Nota: è necessario inizializzare solo uno dei contenitori nell'enclosure; l'altro contenitore viene inizializzato automaticamente.