# 결함 LED가 깜박임을 중지하지 않음

초기화 중인 노드 캐니스터의 USB 포트 중 하나에 USB 플래시 드라이브를 삽입하면 결함 LED가 깜박이기 시작하여 노드 캐니스터가 초기화 중임을 표시합니다. 일반적으로 이 프로세스 동안에는 결함 LED가 약 3분 동안 깜박이다가 중지합니다. 결함 LED는 노드 캐니스터에 있습니다.

## 이 태스크 정보

초기화 중인 노드 캐니스터의 두 USB 포트 중 하나에 USB 플래시 드라이브를 삽입하면 결함 LED()가 깜박이기 시작합니다.

결함 LED가 예상대로 깜박임을 중지하지 않으면 다음 단계를 사용하여 필요한 조치를 판별하십시오.

## 프로시저

1. 결함 LED가 처음 깜박이기 시작한 후 3분 이상 대기했는지 확인하십시오. 이 시간 내에 LED 깜박임이 중지되면 초기화 마법사로 돌아가십시오. 결함 LED가 계속 깜박이는 경우 2단계로 이동하십시오.
2. 상태 LED를 확인하십시오. ()

   상태 LED가 영구적으로 켜지면 6단계를 진행하십시오.

3. 상태 LED가 깜박이거나 계속 꺼져 있으면 노드 캐니스터에 대한 문제점 해결을 참조하여 격납장치에서 캐니스터를 제거한 경우 캐니스터에서 USB 플래시 드라이브를 제거하도록 주의를 기울이십시오.
4. 초기화 마법사를 취소하십시오.
5. 개인용 컴퓨터에 USB 플래시 드라이브를 다시 삽입하고 초기화 도구를 다시 시작하십시오. 제어 격납장치의 다른 노드 캐니스터를 사용하여 이 도구의 단계를 완료하십시오. 초기화 마법사를 완료한 후에도 결함 LED가 깜박임을 중지하지 않는 경우에는 지원 담당자에게 문의하여 추가 지원을 받으십시오.
6. 상태 LED가 영구적으로 켜지면 시스템이 성공적으로 초기화된 것입니다. 결함 LED가 깜박임을 중지했을 때처럼 초기화 마법사로 돌아가서 계속 진행하십시오. 초기화 결과를 확인하십시오. 시스템이 작동하는 경우 관리 GUI에 로그온하여 시스템 설정을 완료하십시오. 시스템 설정을 완료한 후, 결함 LED를 확인하여 계속 깜박이는지 판별하십시오. 결함 LED가 계속 깜박이는 경우, 다음 단계를 완료하십시오.
   1. 관리 GUI에서 모니터링 > 시스템 > 조치 > 전원 끄기를 선택하십시오.
   2. 시스템을 다시 시작하십시오.
   3. 결함 LED가 계속 깜박이면 지원 센터에 문의하여 추가 지원을 받으십시오.

상위 주제: 결함 LED가 깜박이기 시작하지 않거나 중지되지 않음