# Индикатор состояния не мигает

Если флэш-накопитель USB используется для первой инициализации системы и индикатор состояния не мигает, следуйте данным инструкциям для устранения этой неполадки.

## Об этой задаче

Если индикатор состояния у инициализируемого кейса узла не мигает равномерно, систему невозможно инициализировать до устранения этой неполадки. При равномерном мигании индикатор состояния примерно полсекунды горит и полсекунды не горит. Следуйте приведенным ниже инструкциям, пока индикатор состояния не начнет равномерно мигать.
Примечание: если не сказано обратное, все проверки и действия выполняются на задней стороне корпуса. При выполнении данных задач не следует трогать разводку и другое оборудование.

## Процедура

1. Убедитесь, что это корпус управления, который требуется инициализировать, а не другой тип системы или корпус расширения.
   Следующая диаграмма показывает заднюю сторону корпуса управления:
   - 1 Кейс узла 1 и 2
   - 2 Блок питания 1 и 2
   Корпус управления содержит 2 расположенных рядом кейса узлов и 2 блока питания под кейсами. Кейсы в корпусе управления отличаются от кейсов в корпусе расширения дополнительными портами Ethernet, разъемами USB и индикаторами батареи. Если это верный корпус, перейдите к шагу 2.

   Если это неверный корпус управления, определите расположение нужного корпуса управления. Нажмите кнопку Отмена и запустите мастер инициализации системы в правильном корпусе управления.

   Инициализацию системы следует выполнять только в одном корпусе управления.

2. Убедитесь, что питание кейса узла включено, по индикаторам питания ( 1 ) на инициализируемом кейсе узла.
   Зеленый индикатор питания () должен непрерывно гореть (а не мигать). Если горит зеленый индикатор питания, перейдите к шагу 3.

   Если индикатор питания у кейса узла мигает, значит кейс еще в процессе включения. Однако если индикатор питания продолжает мигать в течение 5 минут после включения корпуса, то имеет место неполадка кейса. См. раздел Устранение неполадок кейса узла.

   Если индикатор питания не горит, проверьте индикаторы питания ( 1 ) на блоках питания.

   Убедитесь, что индикатор постоянного тока () горит хотя бы у одного блока питания. Если индикатор постоянного тока () горит, переходите к следующему шагу. Если ни индикатор постоянного тока, ни индикатор переменного тока () не горят и индикатор сбоя () тоже не горит, проверьте кабели от источника питания и убедитесь, что они до конца вставлены в разъемы блоков питания и блоков распределения питания стойки. Убедитесь, что все блоки распределения питания стойки включены и запитаны, затем еще раз проверьте индикатор постоянного тока ().

   Если у обоих блоков питания горит индикатор сбоя или у обоих блоков питания горит индикатор переменного тока, но не горит индикатор постоянного тока; требуется замена блоков питания. Для получения новых блоков питания обратитесь в службу поддержки.

3. Проверьте индикатор состояния в кейсе узла (). Существует три варианта:

   Если он мигает, кейс узла готов к инициализации. Закройте справку и вернитесь в мастер инициализации, чтобы начать инициализацию системы.

   Если индикатор состояния непрерывно горит, система уже инициализирована. Перейдите к следующему шагу.

   Если индикатор состояния не горит и не мигает, кейс узла еще запускается и не готов к инициализации системы. После включения питания кейса узла может потребоваться до 10 минут, чтобы кейс узла стал готов к инициализации системы. Подождите, пока кейс узла станет готов к инициализации системы, затем повторите этот шаг. Если после включения питания прошло не менее 10 минут, а индикатор состояния не загорелся, значит в кейсе возникла неполадка. См. раздел Устранение неполадок кейса узла.

4. Проверьте индикатор состояния () на кейсе узла. Если индикатор состояния не горит непрерывно, вернитесь к шагу 1 данной процедуры. Если индикатор состояния непрерывно горит, это указывает на то, что система инициализирована. Если вы выполняете эти инструкции для повторной инициализации системы, которая уже использовалась, обратитесь к подразделам Устранение неполадки раздела Устранение неполадок системы справочной системы Information Center, чтобы определить состояние системы и способ ее полного сброса.

   Для работы с инициализированной системой откройте поддерживаемый веб-браузер и введите IP-адрес, который был указан в мастере инициализации. Войдите в систему и начните ее настройку с помощью мастера настройки системы.

   Примечание: требуется инициализировать только один из кейсов в корпусе, другой кейс инициализируется автоматически.