# 下一步按鈕已停用

系統會提示您將 USB 快閃記憶體隨身碟重新插入個人電腦中。 如果 USB 快閃記憶體隨身碟已回到個人電腦中，但下一步按鈕已停用（變成灰色），請利用這些動作來啟用下一步按鈕。 下一步會保留停用狀態，直到起始設定工具偵測到 USB 快閃記憶體隨身碟已重新插入個人電腦。

## 關於這項作業

在完成每個步驟後，請回到起始設定精靈來檢查是否啟用了下一步按鈕。如果仍然停用，請繼續進行這些指示中的下一步。
附註：除非另有說明，請在執行起始設定工具的個人電腦上完成所有的檢查和動作。
使用下列指示來啟用起始設定精靈中的下一步按鈕：

## 程序

1. 請確定您所在的精靈畫面指示您將 USB 快閃記憶體隨身碟重新插入個人電腦中。
2. 將 USB 快閃記憶體隨身碟輕輕地推入 USB 埠，驗證是否完全插入個人電腦上的 USB 埠。
3. 驗證 USB 快閃記憶體隨身碟所在的 USB 埠，是否與啟動起始設定精靈時所用的相同。 如果不是，請將 USB 快閃記憶體隨身碟移動至正確的 USB 埠。
4. 在控制機箱的背面，請驗證起始設定期間所用之機匣的系統狀態 LED () 已持續亮起。 系統狀態 LED 與其他 LED 一起位於節點機匣上：

   如果狀態 LED 持續亮起，請繼續 5。如果狀態 LED 未持續亮起，請回到您的個人電腦，然後完成下列檢查和動作：

   1. 從 USB 埠取出 USB 快閃記憶體隨身碟。
   2. 將 USB 快閃記憶體隨身碟重新插入 USB 埠，然後驗證個人電腦可識別 USB 快閃記憶體隨身碟。 如果無法辨識 USB 快閃記憶體隨身碟，請聯絡支援中心以取得起始設定工具套件。請將工具儲存至支援的 USB 快閃記憶體隨身碟。將工具儲存至 USB 快閃記憶體隨身碟之後，請重新啟動起始設定精靈。
5. 如果狀態 LED 持續亮起，則表示系統已順利完成起始設定。 請完成這些步驟來完成系統設定：
   1. 在支援的瀏覽器中，輸入系統的管理 IP 位址。 這個位址是您在起始設定期間指定的 IP 位址。
   2. 在登入畫面中，輸入預設使用者名稱 `superuser` 和預設密碼 `passw0rd`（'0' 是零）。
   3. 完成「系統設定」精靈來配置系統的基本設定。