# Status-LED blinkt nicht

Wenn Sie die erste Initialisierung des Systems mit dem USB-Flashlaufwerk ausführen und wenn die Status-LED nicht blinkt, lösen Sie dieses Problem mithilfe der folgenden Anweisungen.

## Informationen zu dieser Task

Wenn die Status-LED an dem Knoteneinschub, den Sie initialisieren wollen, nicht in regelmäßigen Abständen blinkt, kann die Systeminitialisierung erst durchgeführt werden, wenn diese Bedingung behoben ist. Die Status-LED sollte in regelmäßigen Abständen von einer halben Sekunde blinken (eine halbe Sekunde ein, eine halbe Sekunde aus). Führen Sie folgende Schritte aus, bis die Status-LED in diesem regelmäßigen Abstand blinkt:
Anmerkung: Falls nicht anders angegeben, werden alle Überprüfungen und Maßnahmen auf der Rückseite des Gehäuses vorgenommen. Während der Ausführung dieser Schritte dürfen Sie die Verkabelung und andere Geräte nicht durcheinander bringen.

## Vorgehensweise

1. Stellen Sie sicher, dass es sich um ein Controllergehäuse handelt, das Sie initialisieren wollen, und nicht um einen anderen Maschinentyp oder ein Erweiterungsgehäuse.
   Die folgende Abbildung zeigt die Rückseite des Controllergehäuses:
   - 1 Knoteneinschub 1 und 2
   - 2 Netzteil 1 und 2
   Ein Controllergehäuse verfügt über zwei Knoteneinschübe nebeneinander und zwei Netzteile darunter. Die Einschübe im Controllergehäuse unterscheiden sich von den Einschüben in einem Erweiterungsgehäuse durch die zusätzlichen Ethernet- und USB-Anschlüsse und die LEDs für die Batterie. Wenn dies das richtige Gehäuse ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

   Wenn dies nicht das richtige Controllergehäuse ist, stellen Sie fest, wo das richtige Controllergehäuse installiert ist. Klicken Sie auf Abbrechen und fahren Sie mit dem Systeminitialisierungsassistenten für das richtige Controllergehäuse fort.

   Die Systeminitialisierung muss nur für ein Controllergehäuse ausgeführt werden.

2. Stellen Sie sicher, dass der Knoteneinschub eingeschaltet ist. Suchen Sie hierfür die Betriebs-LED-Anzeiger ( 1 ) an dem Knoteneinschub, den Sie initialisieren wollen.
   Die grüne Betriebs-LED () muss ununterbrochen leuchten (sie darf nicht blinken oder aus sein). Wenn die grüne Betriebs-LED an ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

   Wenn die Betriebs-LED am Knoteneinschub blinkt, ist der Einschaltprozess des Einschubs noch nicht abgeschlossen. Wenn die Betriebs-LED nach dem Einschalten des Gehäuses jedoch 5 Minuten lang blinkt, liegt ein Problem mit dem Einschub vor. Weitere Informationen finden Sie in Knoteneinschubfehler beheben.

   Wenn die Betriebs-LED aus ist, überprüfen Sie die Betriebsanzeigen ( 1 ) an den Netzteilen.

   Stellen Sie sicher, dass die Betriebs-LED für Gleichstrom () an mindestens einem Netzteil an ist. Wenn die Betriebs-LED für Gleichstrom () leuchtet, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn die Betriebs-LED für Gleichstrom, die Betriebs-LED für Wechselstrom () und die Fehler-LED () nicht leuchten, verfolgen Sie die Netzkabel zurück bis zur Stromquelle, um zu überprüfen, ob sie vollständig in die Netzteile und Rackstromversorgungseinheiten eingesteckt sind. Stellen Sie sicher, dass alle Rackstromversorgungseinheiten eingeschaltet sind und mit Strom versorgt werden. Überprüfen Sie dann die Betriebs-LED für Gleichstrom () erneut.

   Wenn die Fehler-LED an beiden Netzteilen leuchet oder wenn die Betriebs-LED für Wechselstrom (AC) an beiden Einheiten leuchtet, die Betriebs-LED für Gleichstrom (DC) jedoch nicht, müssen Sie die Netzteile austauschen, bevor Sie dieses Gehäuse verwenden können. Wenden Sie sich wegen neuer Netzteile an die zuständige Unterstützungsfunktion.

3. Überprüfen Sie die Status-LED () am Knoteneinschub. Es gibt drei Möglichkeiten:

   Wenn sie blinkt, ist der Knoteneinschub bereit für die Initialisierung. Schließen Sie die Hilfe und kehren Sie zum Initialisierungsassistenten zurück, um die Systeminitialisierung fortzusetzen.

   Wenn die Status-LED permanent leuchtet, wurde das System bereits initialisiert. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

   Wenn die Status-LED weder leuchtet noch blinkt, wird der Knoteneinschub gerade gestartet und ist nicht bereit für die Systeminitialisierung. Nach dem Einschalten des Knoteneinschubs kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis der Knoteneinschub für die Systeminitialisierung bereit ist. Warten Sie, bis der Knoteneinschub für die Systeminitialisierung bereit ist, bevor Sie diesen Schritt wiederholen. Wenn der Strom mindestens 10 Minuten eingeschaltet ist und die Status-LED noch immer aus ist, liegt ein Einschubfehler vor. Weitere Informationen finden Sie in Knoteneinschubfehler beheben.

4. Überprüfen Sie die Status-LED () am Knoteneinschub. Wenn die Status-LED nicht permanent leuchtet, kehren Sie zum ersten Schritt in diesem Prozess zurück. Wenn die Status-LED permanent leuchtet, bedeutet dies, dass das System initialisiert ist. Wenn Sie diese Schritte zur Reinitialisierung eines bereits verwendeten Systems durchführen, lesen Sie den Abschnitt Resolving a problem im Abschnitt zur Fehlerbehebung (Troubleshooting) des Information Center, um den Status des Systems zu bestimmen und wie das System vollständig zurückgesetzt wird.

   Um mit dem initialisierten System arbeiten zu können, öffnen Sie einen unterstützten Web-Browser und geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie während der Ausführung des Initialisierungsassistenten angegeben haben. Melden Sie sich im System an und setzen Sie die Systemkonfiguration mithilfe des Systemkonfigurationsassistenten fort.

   Anmerkung: Sie müssen nur einen der Einschübe im Gehäuse initialisieren, der andere Einschub wird automatisch initialisiert.