# Le voyant d'erreur ne clignote pas

Si vous avez inséré la clé USB dans un port USB sur une cartouche de noeud du système correct et que le voyant d'erreur de la cartouche ne commence pas à clignoter, suivez les instructions ci-dessous pour déterminer les éventuelles actions nécessaires.

## A propos de cette tâche

Une fois que vous avez inséré la clé USB dans l'un des deux ports USB, le voyant d'erreur () sur la cartouche de noeud 1 commence à clignoter. Il continue à clignoter tant que le système est en cours d'initialisation. Normalement, au cours de ce processus, le voyant d'erreur clignote pendant environ trois minutes avant de s'arrêter.

Si le voyant d'erreur ne commence pas à clignoter comme il devrait, procédez comme suit pour déterminer la marche à suivre :

## Procédure

1. Vérifiez que la cartouche fonctionne toujours. Vérifiez le voyant d'état du système (). S'il reste éteint, ceci indique que la cartouche de noeud a cessé de fonctionner. Dans la mesure où le voyant d'état clignotait avant l'insertion de la clé USB, suivez la procédure décrite dans la rubrique Résolution des problèmes liés à la cartouche de noeud, puis redémarrez l'initialisation du système. Si cette condition se reproduit, adressez-vous à votre représentant de service.

   Si le voyant d'état du système n'est pas allumé, retirez la clé USB de la cartouche de noeud. La cartouche n'a pas terminé sa mise sous tension et n'est pas prête à recevoir la clé USB. La mise sous tension de la cartouche peut prendre 10 minutes. Si le voyant d'état ne clignote pas au bout de 10 minutes, passez à l'étape 2.

2. Le port USB est peut-être défectueux. Retirez la clé USB du port et insérez-la complètement dans une autre cartouche de noeud à initialiser. Patientez deux minutes que le voyant d'erreur commence à clignoter.

   Si le voyant d'erreur commence à clignoter, ce port USB fonctionne. Revenez dans l'assistant d'initialisation et attendez que le voyant d'erreur s'arrête de clignoter.

   Si le voyant d'erreur ne clignote pas, les deux ports USB sont peut-être défectueux.

   Vous pouvez reporter le remplacement de ports USB défectueux jusqu'à ce que le système ait été initialisé et configuré. Les ports USB ne sont pas requis pour le fonctionnement du système une fois ce dernier initialisé. Pour choisir de poursuivre l'initialisation du système, recommencez la totalité de la procédure d'initialisation sur l'autre cartouche de noeud du système.

   Vous pouvez vérifier qu'un port USB est défectueux à l'aide de la Procédure : obtention d'informations sur un boîtier de noeud et le système à l'aide d'une clé USB de la section du dépannage du centre de documentation. Si aucun fichier d'état n'est créé lors de l'utilisation d'un port, ce dernier est défectueux.

   Si un port USB sur un boîtier de noeud est défectueux, remplacez le boîtier de noeud. Prenez contact avec le centre de support pour de l'aide.

Rubrique parent : Le voyant d'erreur ne commence pas à clignoter ou n'arrête pas de clignoter